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TEKSTUALNI DIO
	A. UVODNI DIO


1. OSNOV ZA IZRADU
Izmjene i dopune Programa privremenih objekata za područje opštine Nikšić donosi se na osnovu Odluke o izradi izmjena i dopuna Programa privremenih objekata, donijete od strane Predsjednika opštine Nikšić.

Pravni osnov za donošenje Programa privremenih objekata sadržan je u članu 116 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list CG”, br.64/17, 044/18 i 063/18, 11/19, 82/20), kao i u odredbama Pravilnika o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (“Sl. list CG”, br. 43/18, 76/19 i 09/24).
Predmet Izmjena I dopuna Programa privremenih objekata su lokacije za njihovo postavljanje i osnovni uslovi oblikovanja, postavljanja i korišćenja na području opštine Nikšić.
Cilj izrade Izmjena I dopuna Programa privremenih objekata je sagledavanje prostora za određivanje lokacija za postavljanje privremenih objekata, uređaja i opreme u skladu sa važećom regulativom i raspoloživim prostornim uslovima.
2. OPŠTE ODREDBE

Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme (u daljem tekstu: Pravilnik) propisani su bliži uslovi za vrstu objekata, uređaja i opreme, čije se postavljanje odnosno građenje ne definiše planskim dokumentom.
Izmjenama I dopunama Programa privremenih objekata (u daljem tekstu: Program), obuhvaćena je teritorija opštine Nikšić. Izmjene I dopune Program se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela u kojima su definisani: zone i lokacije privremenih objekata, smjernice sa urbanističkim uslovima za postavljanje privremenih objekata, kao i vrste, oblik i dimenzije privremenih objekata, u skladu sa navedenim Pravilnikom.

Tekstualni dio sadrži opšte odredbe, zone i smjernice sa urbanističko – tehničkim uslovima po vrstama objekta, uslove za oblikovanje i materijalizaciju privremenih objekata saglasno Pravilniku.
Grafički dio Programa sadrži prikaz lokacija privremenih objekata koje su definisane u skladu sa iskazanim potrebama, prirodnim pogodnostima i prostornim uslovima. 
Grafički dio Izmjena I dopuna Programa sadrži i prikaz kulturnih dobara i zaštićene okoline, kao i evidentirana dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima sa predloženom zaštićenom okolinom. Prilikom izrade urbanističko tehničkih uslova za privremene objekte koji se nalaze u okviru navedene zaštićene okoline kulturnog dobra i predložene zaštićene okoline dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima potrebno je pribaviti i uslove nadležnog organa i postupati u skladu sa njima.
Lokacije, gabariti i namjena privremenih objekata na slobodnim javnim površinama i na privatnom zemljištu definisaće se urbanističko tehničkim uslovima u skladu sa Programom. Privremeni objekti za koje je u tekstualnom dijelu Programa predviđena mogućnost postavljanja/gradjenja u zonama kako je to određeno, biće predmet izmjena i dopuna ili novog Programa privremenih objekata, kada će se, prema ukazanim potrebama i prostornim mogućnostima, predvidjeti i grafički prikazati lokacije navedenih objekata.

Prilikom definisanja lokacije poštovani su prostorni uslovi, zaštita životne sredine, kao i standardi i propisi za određenu vrstu djelatnosti. 
Urbanističko tehnički uslovi za postavljanje svih tipova privremenih objekata koji su dati u nastavku izdaju se na osnovu grafičkih priloga i tekstualnog dijela Programa.

Udaljenost građevinske od regulacione linije određuje se na osnovu saobraćajno – tehničkih uslova, izdatih od nadležnog organa za objekte koje se postavljaju u blizini magistralnih i opštinskih puteva.

Za objekte za koje je definisana obaveza izrade glavnog projekta, neophodno je pribaviti saglasnost Glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje arhitektonskog projekta privremenog objekta u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o planiranju prostora i igradnji objekata.

Privremeni objekti se mogu postavljati pod uslovom da ne narušavaju osnovne i prateće komunalne funkcije, ne ugrožavaju javne površine, ne degradiraju prostor i ne ugrožavaju prirodu i životnu sredinu. Privremeni objekti moraju biti estetski, funkcionalno i tehnički usaglašeni sa urbanističkim kontekstom šire okacije na kojoj se postavljaju i ispuniti sve uslove potrebne za obavljanje djelatnosti koje se u smislu važećih propisa mogu vršiti u ovakvim objektima. Namjena privremenog objekta, odnosno djelatnost koja se u privremenom objektu obavlja, može se mijenjati, ukoliko se radi o kompatibilnim namjenama.  

Svi privremeni objekti mogu se postavljati do privođenja lokacije namjeni određenoj odgovarajućim planskim dokumentom. 

U skladu sa Pravilnikom, privremeni objekti definisani su prema načinu na koji su pričvrćeni za tlo, kao i prema namjeni za koju se postavljaju. 

3. PROSTORNO ZONIRANJE

Za izradu Programa, izvršeno je zoniranje prema urbanističkim karakteristikama i infrastrukturnoj opremljenosti, pa je teritorija opštine podjeljena na sledeće zone:
· ZONA I: prostor najužeg centra - Trg slobode i dio Ulice Njegoševe (od raskrsnice sa ulicama dr Nika Miljanića i Nikole Tesle do Trga slobode, i od  Trga slobode do raskrsnice sa ulicama dr Josipa Sladea i Lazara Sočice.
· ZONA II: prostor DUP-a "Centar", izuzimajući ZONU I, 
· ZONA III: prostor KO Nikšić, 

· ZONA IV: preostali prostor Generalne urbanističke razrade PUP-a opštine Nikšić,
· ZONA V:  preostali prostor Opštine Nikšić, izuzimajući zonu VI,
· ZONA VI:  prostor ski centra Vučje. 

4. ANALIZA STANJA I KONCEPT PROGRAMA
U opštini Nikšić privremeni objekti su postavljani na osnovu Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Nikšić. Obzirom na veliko interesovanje korisnika privremenih objekata koji nijesu predviđeni Programom, kako i zainteresovane javnosti za nove lokacije, Sekretarijat za urbaniyam i stambene poslove, radi izrade što kvalitetnijih izmjena i dopuna Programa privremenih objekata, pozvao je zainteresovane korisnike prostora da dostave inicijativu za izmjene i dopune Programa, odnosno za ucrtavanje privremenog objekta za koji su zainteresovani, a koja će biti razmotrena u proceduri izrade i donošenja izmjena i dopuna Programa. 

Javni poziv je trajao u periodu od 18.06.2026.godine do 03.07.2026.godine, gdje su popunjene Upitnike dostavila 138 koliko tačno lica zainteresovana za lokacije za postavljanje privremenih objekata.

U opštini Nikšić privremeni objekti koji se nalaze na terenu su iz različitih perioda u kojima su se mijenjali društveno-ekonomski uslovi od uticaja na područja gdje su  postavljani, vrste i namjene privremenih objekata, što se odražavalo na brojnost i izgled objakata, ali i na izgled gradskog centra,  pa i čitavog grada.

Promjene uređenosti centralnog dijela grada donele su promjene i privremenih objekata, pa se značajno povećao broj ugostiteljskih terasa i bilborda, što je u nekim dijelovima dovelo do preopterećenja javnih površina, pa i problema u ostvarivanju osnovnih funkcija javnih površina. 

Privremeni objekti su uklonjeni i sa drugih lokacija gdje je došlo do realizacije planske dokumentacije, ili je realizacija u pripremi. 
U III zoni, koja obuhvata KO Nikšić izvan užeg centra, na oko 20 puta većoj površini nalazi isti broj objekata kao u zoni I i II, pa je prostor znatno manje opterećen privremenim objektima. Ipak, za ukupno stanje privremenih objekata ne može se reći da je zadovoljavajuće, jer su objekti nerjetko u lošem stanju, zapušteni, a ima i onih koji se ne koriste.

U prigradskim naseljima privremeni objekti su koncentrisani na par lokacija u naseljskim centrima, kod škola i prometnih raskrsnica, dok su u preostalom dijelu opštine, seoskim naseljima, privremeni objekti malobrojni, ali uglavnom postavljeni uz saobraćajnice, na neuređenim površinama, pa je ukupan utisak negativan.
Privremeni objekati su realizovani na javnim površinama u državnoj svojini, kao i na površinama u svojini fizičkih i pravnih lica. 
Privremeni objekti iz prethodnog perioda koji budu ispunjavali uslove predviđene Programom se mogu zadržati, uz, ako je potrebno, mjere sanacije ili prenamjenu. 

Imajući u vidu raspoložive podatke i činjenice na području Programa privremenih objekata - teritoriji opštine Nikšić, od zastićenih područja prirode nalaze se Predio izuzetnih odlika “Trebjesa” i botanička bašta "Arboretum".
	B. KATEGORIJE PRIVREMENIH OBJEKATA


5. KATEGORIJE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAČINU PRIČVRŠĆIVANJA ZA TLO


Pravilnikom su definisane vrste privremenih objekata koje se razlikuju po načinu na koji su pričvršćeni za tlo. Na području opštine Nikšić mogu se postavljati objekti koji spadaju u sljedeće kategorije:
· pokretni privremeni objekt

· montažno-demontažni privremeni objekti;

· nepokretni privremeni objekti;

· plutajući privremeni objekat i
· otvorene površine u funkciji privremenog objekta.

5.1. POKRETNI PRIVREMENI OBJEKTI

Pokretni privremeni objekat je objekat koji se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana, odnosno vremena za koji je dobijeno odobrenje za postavljanje, uklanja sa javne površine sopstvenim pogonom ili vučom.

U pokretnom privremenom objektu ne postoji prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu, odnosno lice koje koristi uslugu u datom objektu. Izuzetno, u posebnom vozilu za pružanje ugostiteljskih usluga površine preko 4 m², u zavisnosti od vrste usluge, može postojati prostor za lice koje prodaje robu i/ili vrši uslugu.

Pokretni privremeni objekat se postavlja kao samostalan objekat ili u funkciji drugog trajnog trgovinskog ili ugostiteljskog objekta, a površina pokretnog privremenog objekta može iznositi do 4 m².

Izuzetno, površina posebnog vozila za pružanje ugostiteljskih usluga, u zavisnosti od vrste usluge, može biti veća od 4 m².

Pokretni privremeni objekat može da ima u okviru svoje pripadajuće površine suncobran ili tendu od prenosivog i sklopivog materijala, sa kojom čini estetsku cjelinu.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji je uređaj odnosn oprema (vozilo za prodaju sladoleda, kolica sa aparatom za kokice i sl.) čini atest proizvođača i fotografije uređaja odnosno opreme.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje pokretnog privremenog objekta koji nije uređaj odnosno oprema čini idejno rješenje.

5.2. MONTAŽNO-DEMONTAŽNI PRIVREMENI OBJEKTI
Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja kao gotov proizvod ili montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, fasadne ispune i pokrivača.

Montažno-demontažni privremeni objekat se nakon obavljanja djelatnosti tokom dana ne uklanja sa površine na koju je postavljen.

Montažno-demontažni privremeni objekat se postavlja na odgovarajuću postojeću površinu ili izravnatu površinu i na namjenski urađenu betonsku ploču u gabaritima objekta, koja je iznadterena maksimalno 10 cm.

Zelene površine, površine na području prirodnog i kulturnog dobra i zaštićene okoline, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja montažno-demontažnih privremenih objekata.

Bruto površina montažno-demontažnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.

Minimalni uslovi opremljenosti propisani su posebnim propisom koji se odnosi na vrste, minimalno tehničke uslove i kategorizaciju ugostiteljskih objekata.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji se postavlja kao gotov proizvod, odnosno koji je fabričke proizvodnje čini tipski projekat dobijen od proizvođača.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija bruto površina ne prelazi 30 m², čini idejno rješenje.

Tehničku dokumentaciju za postavljanje montažno-demontažnog privremenog objekta koji nije fabričke proizvodnje, odnosno koji se montira na licu mjesta od elemenata konstrukcije, ispune i pokrivača, a čija je bruto površina veća od 30 m² čini revidovan glavni projekat.

5.3. NEPOKRETNI PRIVREMENI OBJEKAT

Nepokretni privremeni objekat je objekat koji se zida ili izrađuje od trajnih materijala i koji je temeljima pričvršćen za tlo.
Bruto površina nepokretnog privremenog objekta određuje se u odnosu na namjenu za koju se postavlja, kao i u skladu sa ambijentalnim vrijednostima i prostornim mogućnostima pojedinih lokacija.
Zelene, odnosno plažne pješčane površine, površine prirodnog i kulturno-istorijskog područja i zaštićene okoline, kulturno-istorijskih i ambijentalnih cjelina, kao i površine u neposrednoj blizini ili zaštićenoj okolini nepokretnih kulturnih dobara ne mogu se betonirati za potrebe postavljanja nepokretnog privremenog objekta.
Tehničku dokumentaciju za postavljanje odnosno građenje nepokretnog privremenog objekta čini revidovan glavni projekat.
5.4. PLUTAJUĆI PRIVREMENI OBJEKAT

Plutajući privremeni objekat je objekat stalno privezan ili usidren na rijeci koji se koristi u turističke, ugostiteljske, sportsko-rekreativne ili infrastrukturne svrhe i koji nije namijenjen za plovidbu (pontonsko kupalište, pontonski most, objekat za igre na vodi).

Tehnička dokumentacija za postavljanje plutajućeg privremenog objekta definiše se u skladu sa zakonom kojim se uređuje sigurnost morske plovidbe.
5.5. OTVORENA POVRŠINA U FUNKCIJI PRIVREMENOG OBJEKTA

Otvorena površina u funkciji privremenog objekta je površina koja se koristi za trgovačke, sportske i/ili komunalne sadržaje (pijace, tereni, bašte, parkinzi).

Otvorena površina može imati podni zastor (brodski pod na terasi, podloga sportskog terena), koji ne može biti trajno pričvršćen za tlo. Tehničku dokumentaciju za otvorenu površinu čini idejno rješenje odnosno revidovani glavni projekat za sadržaje za koje je neophodna izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.
	C. VRSTE PRIVREMENIH OBJEKATA PREMA NAMJENI


Pravilnikom su definisane vrste privremenih objekata prema namjeni za koju se postavljaju, odnosno grade. Na području opštine Nikšić mogu se postavljati objekti namjenjeni za:

· turizam i ugostiteljstvo;

· trgovina i usluge;

· organizacija događaja;

· reklamiranje, oglašavanje i pružanje informacija;

· sport i rekreacija;

· potrebe uređenih kupališta;
· upravljanje zaštićenim područjem;

· komunalne usluge i infrastruktura;

· eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju i
· za vodeni saobraćaj.

6. PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Privremeni objekat namijenjen za ugostiteljstvo i privremeni objekat namijenjen za turizam prema Pravilniku je objekat namijenjen za obavljanje ugostiteljske odnosno turističke djelatnosti.

Od privremenih objekata namijenjenih za ugostiteljstvo i turizam na području opštine Nikšić predviđen je:
6.1. PRIVREMENI UGOSTITELJSKI OBJEKAT
Privremeni ugostiteljski objekat je prema Pravilniku objekat namijenjen za pružanje ugostiteljskih usluga (kafe bar, restoran, slastičara, jednostavne ugostiteljske usluge).
Ugostiteljske usluge, koje se odnose na pripremu hrane i pića, mogu se organizovati u privremenim objektima, montažno - demontažnog karaktera. U ovim objektima mogu se posluživati jednostavna topla i hladna jela, pića i napici, kao i hrana pripremljena na drugom mjestu u originalnom pakovanju, i pića i napici u originalnoj ambalaži ili na točenje, uz upotrebu ambalaže i pribora za jednokratnu upotrebu.

Ukoliko se u objektu uslužuje hrana i piće za stolom, pokretni objekat mora imati toalet za goste ili mogućnost korišćenja toaleta u njegovoj neposrednoj blizini. Ukoliko lokacija to dozvoljava, ovi objekti mogu imati terasu ispred ili pored objekta.

Privremeni ugostiteljski objekat površine do 30 m² može biti isključivo montažno-demontažni privremeni objekat, a preko 30 m² površine može biti i nepokretni privremeni objekat.

Privremeni ugostiteljski objekat površine preko 30 m² može biti od trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa, eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma, drveta, a svojim izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

Struktura fasada i zidova privremenog ugostiteljskog objekta može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Na prednjoj strani privremenog ugostiteljskog objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice ugostiteljskog objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.
Sastavni dio ugostiteljskog objekta može biti ugostiteljska terasa.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

A. Ugostiteljski objekti površine do 30 m²

Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV i V i VI.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· nepokretni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

· horizontalni gabarit - do 30 m²

· vertikalni gabarit - P

Oblikovanje:

· u skladu sa ambijentalnim i klimatskim karakteristikama područja

Matrijali:

· trajni, čelik, pocinčani i plastificirani u boji, inoks, eloksirani ili plastificirani aluminijum, drvo

Fasade:

· pocinčani bojeni limovi, poliuretanski paneli, termopan staklo, fasadni laminati ili fasadne ispune sa kamenim ili drvenim oblogama.

Podloge:

· montiranje se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), koja je iznad terena maksimalno 10 cm, sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Način postavljanja

· Udaljenost objekta od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 5,00 m' mjereno od najistaknutijeg dijela objekta, odnosno u skladu sa saobraćajno tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnog organa, u zavisnosti od kategorije saobraćajnice. 
· Udaljenost objekta od bočnih i zadnje ivice kat.parcele na kojoj se nalazi iznosi 2m, a može bitit i na manjoj udaljenosti uz saglasnost  vlasnika susjedne kat.parcele.

Instalacije:

· Sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

· Otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja ugostiteljskih objekata prije ispuštanja u javnu kanalizacionu mrežu ili bioprečišćivač moraju se tretiratai kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu za sakupljanje, odvoz i tretman sakupljenih masti, ulja i deterdženata iz separatora.

· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara

Posebni uslovi:
· Obavezna sakupljanje i evakuacija čvrstog otpada,

· Objekti se moraju graditi i rekonstruisati poštujući standarde definisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) i Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.36/18).
· Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom obližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).

Drugi privremeni objekti

· nije moguće postavljanje, drugih privremenih objekata osim onih u funkciji ugostiteljskog objekta: ugostiteljske terase i privremenog parkirališta.
Parkiranje:

· Ukoliko lokacija to dozvoljava, moguće je planirati privremeno parkiralište za najviše 5 parking mjesta, 
Ugostiteljska terasa:

· Moguće je organizovanje ugostiteljske terase ispred ili pored objekta, maksimalne površine 50% površine objekta.

Tehnička dokumentacija: 
· Tipski projekat dobijen od proizvođača, ukoliko se radi o tipskom objektu, odnosno idejno rešenje za objekte koji se montiraju na licu mjesta, kao i fotografije opreme koja se postavlja na ugostiteljskoj terasi.
B. Ugostiteljski objekti površine preko 30 m²

Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV i V i VI.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· nepokretni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

· horizontalni gabarit - zavisi od veličine parcele na kojoj je planirana gradnja ovog objekta, pri čemu indeks zauzetosti ne može biti veći od 0.45. 
Oblikovanje:

· u skladu sa ambijentalnim i klimatskim karakteristikama područja

Matrijali:

· trajni, čelik, pocinčani i plastificirani u boji, inoks, eloksirani ili plastificirani aluminijum, drvo

Fasade:

· pocinčani bojeni limovi, poliuretanski paneli, termopan staklo, fasadni laminati ili fasadne ispune sa kamenim ili drvenim oblogama.

Način postavljanja

· Udaljenost objekta od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 5,00 m' mjereno od najistaknutijeg dijela objekta, odnosno u skladu sa saobraćajno tehničkim uslovima izdatim od strane nadležnog organa, u zavisnosti od kategorije saobraćajnice. 

· Udaljenost objekta od bočnih i zadnje ivice kat.parcele na kojoj se nalazi iznosi 2m, a može bitit i na manjoj udaljenosti uz saglasnost  vlasnika susjedne kat.parcele.

Instalacije:

· Sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

· Otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja ugostiteljskih objekata prije ispuštanja u javnu kanalizacionu mrežu ili bioprečišćivač moraju se tretiratai kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu za sakupljanje, odvoz i tretman sakupljenih masti, ulja i deterdženata iz separatora.
· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Posebni uslovi:

· Obavezna sakupljanje i evakuacija čvrstog otpada,

· Za rekultivaciju i uređenje površina moraju se koristiti autohtone biljne vrste, 

· Objekti se moraju graditi i rekonstruisati poštujući standarde definisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) i Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore", br. 36/18),

· Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).

Drugi privremeni objekti

· nije moguće postavljanje, drugih privremenih objekata osim onih u funkciji ugostiteljskog objekta: ugostiteljske terase, privremenog parkirališta i bioprečišćivača.

Parkiranje:

· Obavezno je planiranje privremenog parkirališta, broj parking mjesta uskladiti sa površinom objekta prema Pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Sl. ListCG”, br. 24/10 i 33/14).
Ugostiteljska terasa:

· Moguće je organizovanje ugostiteljske terase ispred ili pored objekta, maksimalne površine 50% površine objekta.

Tehnička dokumentacija: 

· Revidovan glavni projekat, kao i fotografije opreme koja se postavlja na ugostiteljskoj terasi.
6.2. UGOSTITELJSKA TERASA

Ugostiteljska terasa postavlja se ispred ugostiteljskih objekata i koristi se za pružanje ugostiteljskih usluga.

U okviru ugostiteljske terase mogu se postavljati stolovi, stolice, kao i suncobrani i/ili tende.

Ugostiteljska terasa može biti otvorenog i zatvorenog tipa.

Otvorena ugostiteljska terasa je terasa čije su sve strane otvorene i mogu se ograđivati samo žardinjerama, lako prenosivim stubićima, ukrasnim lancima, ukrasnim konopima i/ili prozirnim/perforiranim paravanima (staklo, tkanina, perforirani lim/drvo) do visine od 110 cm, bez mogućnosti produžavanja.

Krovnu površinu otvorene ugostiteljske terase može činiti tenda ili pergola.

Zatvorena ugostiteljska terasa je terasa čije se bočne strane mogu sezonski ili periodično zastakliti preko visine od 110 cm odnosno zatvoriti paravanima (staklo, puni/perforirani aluminijum, drvo, PVC i drugo).

Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat, niti zatvarati ulaz u drugi objekat. 
Zatvorena ugostiteljska terasa fizički odvojena od ugostiteljskog objekta ne može biti spojena toplom vezom sa ugostiteljskim objektom.

Ako se ugostiteljska terasa postavlja uz/sa otvorenim šankom, smatra se privremenim objektom iz člana 9 pravilnika.

Ugostiteljska terasa može se postaviti uz ugostiteljski objekat, odnosno mora biti udaljena od ugostiteljskog objekta najmanje 1,5 m, radi obezbjeđenja pješačkih komunikacija.

Površina ugostiteljske terase određuje se zavisno od prostornih mogućnosti pojedinačnih lokaliteta.

Tenda u sklopu ugostiteljske terase može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a postavlja se na metalnu konstrukciju i izrađuje od impregniranog plastificiranog ili drugog platna.

Pergola u sklopu ugostiteljske terase može se postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, a izuzetno platnom ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.

Ugostiteljska terasa koja se nalazi u sastavu kupališta ne može se ograđivati.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zona: I, II, III, IV, V i VI.
Dimenzije objekta:

· usaglašene sa dimenzijama ugostiteljskog objekta i prostornim mogućnostima

Način postavljanja na javnim površinama:
· U pješačkoj zoni Ulice Njegoševe, da se obezbijedi najmanje 7m centralno za kretanje pješaka;
· Na Trgu Slobode, da se obezbijedi 2m uz objekte za kretanje pješaka;
· Da ne ometaju glavne pješačke tokove, kao ni ulaze u objekte.

· Da ne ometaju ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor; 

· Da ne ometaju izlog drugog poslovnog prostora niti ometati njegov rad;

· Da ne ometaju ulaz kao i rad objekata školstva, zdravstva, kulture, vjerskih objekata i sl; 

· U blizini drvorednog ili drugog stabla, žbunja, žive ograde i drugog objekta zelenila, mora se ostaviti slobodan prostor koji će omogućiti njihov nesmetan rast i održavanje; Za stabla taj prostor mora biti najmanje 1,2 m ukupne širine. Dozvoljeno je prekrivanje otvora oko stabla zaštitnom ukrasnom metalnom rešetkom; 

· U blizini skulptura, fontana ili česmi, postavlja se na rastojanju ne manjem od 3.0 m, tako da se ne nalazi na njima pripadajućim površinama, i da omogućava njihovo nesmetano održavanje i korišćenje;

· Ivica terase mora biti udaljena od ivice kolovoza najmanje 0,30 m, jer bi postavljanje terase preblizu kolovozu moglo predstavljati fizičku prepreku vozilima koja se kreću uz ivicu puta;

· Na Trgu Slobode i Njegoševoj ulici kao i u zoni istorijskoj jezgra natkrivanje ugostiteljskih terasa ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanjem suncobrana.
Oprema:

· Elementi opreme treba da dimenzijama, težinom, međusobnim vezama i postavljanjem, omogućavaju brzu montažu, demontažu i transport, ne oštećuju površinu na koju se postavljaju, okolno i/ili zelenilo u sklopu terase, i da budu pogodni za nesmetano kretanje djece, starijih osoba, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

· Ukoliko se terase postavljaju u nizu, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase, koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji.

· Suncobrani treba da budu plitki, ne smiju biti oblikovno i volumenski agresivni, i moraju biti uniformni u okviru date ugostiteljske terase.

· Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno konstrukcijom. Mora imati pokretni oslonac na tlu, izrađen tako da se lako sklapa i prenosi.
· Tenda u sklopu ugostiteljske terase, može se postavljati na pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, postavljaena na metalnu konstrukciju, a izrađena od impregniranog, plastificiranog ili drugog platna. U istoj zoni postavljaju se jednoobrazne tende u pogledu veličine, oblika, boje i materijalizacije.

· Pergola u sklopu ugostiteljske terase se može postaviti iznad ulaza u pripadajući ugostiteljski objekat ili može biti samostojeća, a izrađuje se od drvene konstrukcije i prekrivena je puzavicama ili vinovom lozom, izuzetno platnom, ukoliko uslovi na terenu ne omogućavaju sađenje vegetacije.
· Postavljanje uređaja za hlađenje i zagrijevanje terase električnom energijom vrši se u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na električne i termotehničke instalacije.

Podloge
· U II, III, IV, V, VI zoni montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa prethodno postavljenom infrastrukturom (hidrotehničke, elektro i PTT instalacije) ili na montažnodemontažnu podlogu - deking (ista se postavlja ukoliko je postojeća podloga neravna i neodgovarajuća) koja može biti iznad terena maksimalno 10 cm sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovim.
Posebni uslovi:

· Moraju se organizovati u skladu sa Pravilnikom obližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,,Službeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15).

Tehnička dokumentacija: 

· Idejno rešenje ugostiteljske terase ili revidovani glavni projrkat, ukoliko je površina terase preko 60m2 , i fotografije opreme koja se postavlja.
6.3.  RASHLADNA I IZLOŽBENA VITRINA ZA PRODAJU HRANE I PIĆA

Rashladna vitrina odnosno izložbena vitrina za prodaju hrane i pića je pokretni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog ili trgovinskog objekta, na pripadajućoj parceli.

Vitrina se može postavljati samo radi dopunske djelatnosti pripadajućeg ugostiteljskog ili trgovinskog objekta.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zona: I, II, III, IV, V i VI.
Dimenzije objekta:

· Površina za postavljanje rashladne i izložbene vitrine može biti do 4 m².

Način postavljanja na javnim površinama:

· Voditi računa da postavljanje ovog objekta ne remeti funkcionisanje osnovnog objekta, kao ni pješačke i saobraćajne komunikacije.

· Ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanje samo u okviru ugostiteljske terase, i to najviše dvije rashladne i izložbene vitrine različite namjene.

· Ispred trgovnskog objekta, moguće je postaviti najviše 1 rashladna i izložbena vitrina, ukoliko lokacija to dozvoljava.

· Pored rashladnih i izložbenih vitrina se postavljaju korpe za otpatke.

· Vitrine nije dozvoljeno postavljati na trotoar, ako je njegova širina manja od 2,20 m. Ako se vitrina postavlja uz trotoar, nije dozvoljeno postavljanje na samu ivicu trotoara, već je potrebno ostaviti prostor od minimum 60 cm za otvaranje vitrine i manipulaciju.
· Vitrine je moguće postavljati iskjljučivo uz glavni objekat, tj.u ravni sa prednjom stranom objekta.

Tehnička dokumentacija:
· Atest proizvođača i fotografije uređaja.

6.4. KONZERVATOR ZA SLADOLED

Konzervator za sladoled je pokretni privremeni objekat koji služi za prodaju sladoleda u originalnom - fabričkom pakovanju.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona: I, II, III, IV i V.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije objekta:

· Površina za postavljanje konzervatora za sladoled može biti do 2 m².

Način postavljanja na javnim površinama:

· Konzervator za sladoled se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta ili za samostalno obavljanje djelatnosti.

· Konzervatorza sladoled  je moguće postavljati iskjljučivo uz glavni objekat, tj.u ravni sa prednjom stranom objekta.

· Uz konzervator za sladoled može se postaviti suncobran, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke.

· Na obodu suncobrana koji se postavlja uz konzervator za sladoled ispred ugostiteljskog objekta može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana.

· Ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanje samo u okviru ugostiteljske terase, i to najviše dva aparata za prodaju sladoleda.

Tehnička dokumentacija:
· Atest proizvođača i fotografije uređaja
6.5. UGOSTITELJSKI APARAT

Ugostiteljski aparat za prodaju kokica, čipsa, kestena, kukuruza, krofni, palačinki, šećerne pjene, sladoleda na točenje, sladoleda na kuglu je pokretni privremeni objekat koji se postavlja na gotovu podlogu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona: I, II, III, IV i V.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije objekta:

· Površina za postavljanje ugostiteljskog aparata za sladoled može biti do 2 m².

Način postavljanja na javnim površinama:

· Ugostiteljski aparat se postavlja na gotovu podlogu ispred ugostiteljskog objekta, u sklopu ugostiteljske terase ili za samostalno obavljanje djelatnosti. 
· Ugostiteljski aparat koji se postavlja na javnim površinama treba da bude pokretan - kolica na točkovima i da se uklanja sa javne površine nakon obavljanja djelatnosti tokom dana.

· Uz ugostiteljski aparat može se postaviti suncobran odnosno tenda, stolica na rasklapanje i kanta za otpatke. Na obodu suncobrana odnosno tende, koji se postavljaju uz ugostiteljski objekat može biti ispisan samo naziv ugostiteljskog objekta, u skladu sa osnovnim tonom suncobrana odnosno tende.

· Ispred ugostiteljskog objekta moguće je postavljanje samo u okviru ugostiteljske terase, i to najviše jedan ugostiteljski aparat.

· U slučaju postavljanja objekta za samostalno obavljanje djelatnosti, moguće je postavljanje više aparata različitih funkcija, ukoliko to lokacija dozvoljava.

Tehnička dokumentacija:
· Atest proizvođača i fotografije uređaja.

6.6. VIKEND KUĆICA

Vikend kućica je montažno-demontažni odnosno nepokretni privremeni objekat koji služi za turistički smještaj u prirodi kao kuća za iznajmljivanje.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona IV, V I VI. Ukoliko lokacija to dozvoljava moguće je postavljanje više vikend kućica na parceli u cilju turističke grupacije, s tim da ukupna pripadajuća površina parcele jednoj vikend kućici iznosi minimum 300 m². Minimalno rastojanje između objekata iznosi 6m.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti

Dimenzije objekta:

· Bruto površina u osnovi je do 50 m², 

Spratnosti:
· Najviše dvije etaže (P+Pk).

Materijali:
· Drvo (planinska brvnaraili koliba) postavljena napostojećoj podlozi, odnosno na drvenim stubovima. 
Oblikovanje:

· Spoljašnjim izgledom i materijalizacijom uklopljena u prirodni ambijent u kojem se postavlja. 

Terasa:

· Može imati terasu odnosno drvenu platformu površine do 15m², koja ne spada u bruto površinu osnove.

Instalacije:

· Sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.
Ostali uslovi:

· Obavezno sakupljanje i evakuacija čvrstog otpada,

· Za rekultivaciju i uređenje površina moraju se koristiti autohtone biljne vrste,

· Objekti se moraju graditi i rekonstruisati poštujući standarde definisane Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.2/18, 4/18, 13/18, 25/19, 67/19 i 76/20) i Pravilnikom o vrstama, minimalno tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.36/18).

Parkiranje:

· Može imati privremeno parkiralište sa najviše 2 parking mjesta.

Tehnička dokumentacija:
· Revidovan glavni projekat.

6.7. KAMP

Kamp je otvorena površina u funkciji privremenog objekta, koju čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobile home), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru.
Pod mobilnom opremom ne smatra se vikend kućica sa ili bez sopstvenog sanitarnog čvora.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

· Kamp je mobilni privremeni objekat koji čini zemljište određeno za boravak lica u kamp kućici na točkovima (mobilehome), kamp prikolici, pod šatorom ili drugoj mobilnoj opremi za smještaj ljudi na otvorenom prostoru. 
· Minimalni kapacitet kampa je 10 (deset) kamp mjesta.

· Maksimalna površina kampa iznosi 10.000 m². 

· Površina za iznajmljivanje po kamp mjestu treba da iznosi cca 60 m² za prikolice i kamp kućice na točkovima i najmanje 30 m² za šatore. Organizacija:

· Od ukupnog kapaciteta kampa izraženog brojem smještajnih jedinica, najmanje 70% kapaciteta mora biti obezbijeđeno za privremeno parkiranje kamp prikolica, pokretnih kućica (mobilehome), šatora ili druge opreme za kampovanje u posjedu gosta. 
· Preostalih najviše 30% smještajnih jedinica od ukupnog kapaciteta kampa može biti obezbijeđeno za smještaj gostiju u montažnim jedinicama (soba, studio apartman i turistički apartman) ili postavljenoj kamp opremi (kamp prikolice, pokretne kućice (mobilehome) i šatori). 
· Predmetni uslovi ne važe za kamp u divljini, koji je namijenjen isključivo za kratak boravak kampera sa kamp šatorima u prirodi, izvan urbanog područja. 

· Površina na kojoj se postavlja auto kamp ne može se fizički mijenjati odnosno betonirati. Izuzetno, na terenu se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm, pod uslovom da se ne radi o zelenoj površini.

· Minimalni procenat ozelenjenih površina 20%

Saobraćaj:

· Prilazni put - sa javnih saobraćajnica širine najmanje 3m;

· Saobraćajnice unutar kampova izrađene od šljunka sa dovoljnom nosivošću podloge, širine najmanje 3m. 

Instalacije:

· Auto kamp mora imati zajednički mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat
· Otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja ugostiteljskih objekata prije ispuštanja u javnu kanalizacionu mrežu ili bioprečišćivač moraju se tretiratai kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu za sakupljanje, odvoz i tretman sakupljenih masti, ulja i deterdženata iz separatora.
Drugi objekti:

· Montažno-demontažna prijemna kućica (recepcija);
· Ugostiteljski objekat za pripremu i usluživanje pića, napitaka i hrane, koji treba da ispunjava uslove u skladu sa 105 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu. 

· Ograda montažno-demontažna, drvena ili metalna ili zelena, koje sprječavaju nekontrolisani ulazak, maksimalne visine 120 cm.

Parkiranje:

· Može imati privremeno parkiralište sa najviše 5 parking mjesta.

Kategorizacija:

· Dimenzionisanje, kategorizacije i opremanje kampova vršiti u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji kampova ("Sl. list CG", br. 36/18).
Tehnička dokumentacija:
· Tehnička dokumentacija: Revidovani glavni projekat 
· Po potrebi uzrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.
6.8.  VIDIKOVAC

Vidikovac je površina posebno uređena za posmatranje okoline u svrhu upotpunjavanja turističke ponude.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zona IV, V i VI. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

· Manje proširenje uz saobraćajnicu do 100 m², uz samu saobraćajnicu ili u njenoj neposrednoj blizini od 100m² do 500m², preko 500m², priključen na saobraćajnicu.
Organizacija:

· Površina do 100m² može biti bez opreme, ili može imati klupu i kantu za otpatke, prostor za sjedenje sa ili bez nadstrešnice ili prostor za loženje sa nadstrešnicom. Postavlja se na spoljnoj krivini saobraćajnica, okrenut prema okolnom pejzažu.

· Površina preko 100m² ima površinu za parkiranje, dvoglede, informativnu tablu sa detaljima o okruženju koji se mogu vidjeti sa te tačke, klupe za sjedenje sa ili bez nadstrešnice, korpe za otpatke.
· Površina preko 500 m² može imati sanitarni blok, dječje igralište i parkiralište, shodno uslovima datim ovim Programom.
· Do lokacije je neophodno obezbijediti nesmetan prilaz, kao i priključenje na saobraćajnicu, pri čemu treba poštovati uslove nadležnog organa za puteve.
· Zbog bezbjednosti lokacije, ukoliko je potrebno, dozvoljeno je postavljanje zaštitnih ograda, maksimalne visine 160 cm.
· Otpadne vode zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

· Tehnička dokumentacija: Idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat ukoliko se postavlja vidkovac sa pratećim sadržajima
7.  PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA TRGOVINU I USLUGE

7.1. ŠTAND
Štand je pokretni odnosno montažno-demontažni privremeni objekat, koji se postavlja na gotovu podlogu i kod kojeg jedan konstruktivni sklop objedinjuje površinu za izlaganje, čuvanje robe i zaštitu od atmosferskih prilika. 

Na štandu se može vršiti prodaja umjetničkih predmeta, knjiga, štampe, suvenira, čestitki, cvijeća, proizvoda domaće radinosti.
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Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Pokretni privremeni objekti
Dimenzije:

· Maksimalna površina do 4 m².

Matrijali:

· Laki materijali, metalik limena konstrukcija ili drvena konstrukcija.

· Moguće postavljanje i stolica na sklapanje.

Način postavljanja:

· U cilju organizovanja različitih manifestacija, moguće je formirati grupaciju ovih objekata u skladu sa prostornim uslovima.

Tehnička dokumentacija: 

· Idejno rješenje
7.3. KIOSK
Kiosk je montažno-demontažni privremeni objekat namijenjen trgovini i uslugama. Kiosk svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zona I, II, III, IV i V. 

· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno-demontažni privremeni objekat.

Dimenzije:

· Maksimalna površina kioska za prodaju štampe može biti do 9 m²;

· Maksimalna površina ostalih vrsta trgovine i usluga do 30 m².

Matrijali:

· Kiosk svojim izgledom, oblikovanjem i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja.

· Trajni- čelik pocinčani i plastificirani u boji, inoksi ili eloksirani ili plastificirani aluminijum;

· Struktura fasada i zidova kioska može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili ispuna sa kamenim odnosno drvenim oblogama.

Način postavljanja:

· U kontaktnom području izgrađenih objekata – u građevinskoj liniji tih objekata;

· Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo);

· Može se postaviti i ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima;

· Kiosci se ne smiju postavljati tako da ugrožavaju kolsku i pješačku zonu. Ispred kioska se mora ostaviti dovoljan prostor za manevrisanje potrošača.

· Kiosk ili grupa kioska postavljaju se na način da ne umanjuju preglednost, ne zaklanjaju vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju i ne ometaju promet pješaka ili vozila.

· Udaljenost kioska od kolske saobraćajnice (mjereno od unutrašnje strane ivičnjaka) mora iznositi najmanje 2,00 m' mjereno od najistaknutijeg dijela kioska, osim u slučajevima kada je to drugačije definisano krooz napomenu u tabelarnom di8jelu programa, odnosno saobraćajno tehničkim uslovima, koje izdaje nadležan organ, u zavisnosti od kategorije saobraćajnice.
· Udaljenost kioska od bočnih i zadnje ivice kat.parcele na kojoj se nalazi iznosi 2m, a može bitit i na manjoj udaljenosti uz saglasnost vlasnika susjedne kat.parcele.

Dodatna oprema:

· Iznad prodajnog pulta (osim u zoni I) može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice kioska i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara;

· Uz kiosk (osim u zoni I) moguće je postavljanje rashladne vitrine za prodaju hrane i pića (najviše jedna), kao i jedan konzervator za sladoled;

· Opremu kioska obavezno čini korpa za otpatke postavljena neposredno uz kiosk ili iza kioska;

· Na vanjske djelove kioska nije dopušteno na vidljiv način postavljati instalacije ili djelove uređaja za ventilaciju i/ili klimatizaciju.

Tehnička dokumentacija: 

· Idejno rješenje.

7.4. BANKOMAT

Bankomat je prefabrikovani uređaj namijenjen pružanju bankarskih usluga preuzimanja gotovog novca na otvorenom prostoru. Sastoji se od zaštitnog kućišta i bankomatskog aparata

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona I, II i III. 

· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način postavljanja:

· Kao samostojeći ili zidni, odnosno postavljeni konzolno na fasadu objekta 

· Da visina od kote uređenog terena do donje ivice bankomata iznosi 70 cm;

· Zidne bankomate potrebno je postaviti na način da ne narušavaju izgled objekta;

· Da omoguće nesmetan pristup korisnika bankomata; 

· Da ne ometaju pješačke tokove.

Dodatna oprema

· Rasvjeta i uređaji za video nadzor, po mogućnosti montirana na način da minimalno utiču na izgled lokacije. 

Tehnička dokumentacija: 

· Atest proizvođača i prikaz objekta na kom se postavlja bankomat. 

7.5. PIJACA
Pijaca je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištui koje se može prilagoditi ovoj namjeni.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zona I, vremenski ograničena;
· U okviru zona II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Program

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti.
Dimenzije:

· U skladu sa prostornim uslovima.

Način postavljanja:

· Površina u sklopu prostora pijace se ne može betonirati niti vršiti njena fizičke promjene, s tim da se može formirati podloga od šljunka srednje granulacije debljine do 15 cm.
· Postojeća asfaltna ili betonska površina može se prilagoditi za potrebe formiranja privremene pijace.
Drugi objekti:

· montažno demontažna prijemna kućica (naplata karata) površine do 4 m2.

Dodatna oprema

· Privremena montažno demomontažna ograda;

· Štandovi u skladu sa uslovima definisanim u tački 6.2.2;

· Mobilni toaleti koji su napravljeni od PVC materijala, sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

Parkiranje:

· Obezbjeđeno privremeno parkiralište u zonama uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Sl. list CG”, br. 24/10 i 33/14).
Tehnička dokumentacija: 

· Idejno rješenje.

7.7. OBJEKAT ZA TRGOVINU I USLUGE
Objekat za trgovinu i usluge je privremeni objekat namjenjen za pružanje trgovinskih i drugih usluga.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
A. Objekti za trgovinu i usluge do 150 m²
Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti

Dimenzije:

· Maksimalna površina 150m2.

Spratnost:

· Maksimalna spratnost objekta je prizemlje.
Matrijali:

· Laki i kvalitetni materijali, 
· Struktura fasada i zidova može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama.

Način postavljanja:

· Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

· Minimalno rastojanje objekta od granica bočnih i zadnjih kat.parcela iznosi 2,0m, a može biti manja uz saglasnost vlasnika susjednih kat.parcela.

· Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definisaće se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa. 
Instalacije:

· Sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Drugi objekti:

· Na lokaciji nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata, osim onih u funkciji osnovnog objekta.

Tehnička dokumentacija: 

· Idejno rješenje, atesti ovlašćenih proizvođača.

B. Objekti za trgovinu i usluge preko 150 m2
Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV i V. 

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni objekti,
· Nepokretni objekti.
Dimenzionisanje:

· Maksimalni indeks izgrađenosti 0.50.
· Minimalna površina lokacije za postavljanje 300m².

· Minimalna udaljenost od granica susujednih parcela 2.0m (na manjoj udaljenosti uz saglasnost vlasnika susjednih kat. parcela)
· Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definisaće se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa.

· Ovaj tip privremenog objekta ne može se postavljati tako da narušava kolsku i pješačku kominikaciju, ugrožava bezbjednost saobraćaja, u blizini primarnih ugostiteljskih i trgovinskih objekata.

· Uz objekat za trgovinu i usluge moguće je postavljanje maksimalno 2 rashladne vitrine i jedan konzervator za sladoled.

Matrijali:

· trajnog materijala - čelika pocinčanog i plastificiranog u boji, od inoksa ili od eloksiranog ili plastificiranog aluminijuma,
· Struktura fasada i zidova objekta za trgovinu i usluge može biti od pocinčanih bojenih limova, poliuretanskih panela, termopan stakla, fasadnih laminata ili fasadnih ispuna sa kamenim ili drvenim oblogama,
· izgledom, oblikovanjem i bojom usklađen sa prostorom u kojem se postavlja. 

Način postavljanja:

· Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), sa mogućnošću da se sa lokacije ukloni u cjelini ili u djelovima.

Instalacije:

· Sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Drugi objekti:

· Na lokaciji nije moguće postavljanje drugih privremenih objekata, osim onih u funkciji osnovnog objekta.

Parkiranje:

· Obavezno je planiranje privremenog parkirališta, broj parking mjesta zavisi od površine objekta, i potrebno ga je uskladiti sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Sl. list CG”, br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija: 

·  Revidovani glavni projekat, atesti ovlašćenih proizvođača.
8. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA ORGANIZACIJU DOGAĐAJA
8.2. BINA, PODIJUM ILI BIOSKOP NA OTVORENOM
Bina, podijum ili bioskop na otvorenom je fabrički proizvedeni i atestirani objekat.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona I, II, III, IV, V i VI. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni objekti

Dimenzionisanje:

· U zavisnosti od konkretne namjene i predviđenog broja posjetilaca.

Matrijali:

· Lake, montažno-demontažne konstrukcije i na njih postavljene gazne
površine od čvrstih materijala ili nekog drugog nepromočivog materijala


Način postavljanja:

· Na uređenu podlogu ili neuređeni teren.

Oprema:

· Tehnička oprema (ozvučenje, osvjetljenje,ekrani) i prateća oprema za gledaoce (ograda, ograđeni prostor, tribine, stolice).
Instalacije:

•
Ako se postalja mobilni sanitarni blok kontejnerskog tipa priključuje se na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

•
Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat
Parkiranje:

· Neophodno je planirati privemeno parkiralište u slučaju postavljanja na neuređenom zemljištu.
Tehnička dokumentacija: 

·  Atest ovlašćenih proizvođača.

9. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI REKLAMIRANJU, OGLAŠAVANJU I PRUŽANJU INFORMACIJA

9.1. INFORMACIONI PUNKT

Informacioni punkt je montažno-demontažni privremeni objekat za prezentovanje materijala u promotivne svrhe, odnosno pružanje informacija o određenoj lokaciji.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona I, II, III, IV, V i VI, 

· Informativni punkt se postavlja na ključnim mjestima u gradu gdje je velika koncentracija ljudi, a služi za pružanje različitih informacija turistima i ostalim zainteresovanim licima.

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni objekti.

Dimenzionisanje:

· Maksimalna bruto površina informacionog punkta u osnovi je do 2m2.

Način postavljanja:

· Na uređenu podlogu ili neuređeni teren.

Materijali:

· Od lakog i transparentnog materijala kao što su inoks mreže, pleksiglas, metalik limena konstrukcija.

Tehnička dokumentacija: Idejno rješenje.
9.2. BILBORD

Bilbord je vrsta reklamno-oglasnog panoa koji prema obliku i raspoloživim površinama za oglašavanje može biti jednostran, dvostran ili trostran.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV, V i VI,
· Postavlja se na promjetnim mjestima, uz komunikacije.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

· Način pričvršćivanja za tlo:

· Nepokretni privremeni objekti.

Dimenzionisanje:

· Površine svake strane bilborda može biti od 6 m² do 60 m², u sljedećim dimenzijama (visina x širina):

· 2,0 m x 3,0 m;

· 3,0 m x 4,0 m;

· 3,0 m x 6,0 m;

· 3,0 m x 8,0 m;

· 5,0 m x 10,0 m i

· 5,0 m x 12,0 m.
· Noseći stub je visine najmanje 2.5m, a najviše 10 m, ukoliko je bilbord površine veće od 12 m², a maksimalna dopuštena ukupna visina panoa, mjereno od kote saobraćajnice, može iznositi 15 m.
Način postavljanja:

· Ne smiju podsjećati na saobraćajne znake, ometati pješačke tokove, zaklanjati saobraćajnu signalizaciju i onemogućavati preglednost na raskrsnicama;
· Bilbordi koji se postavljaju u nizu uz saobraćajnice moraju biti u istoj liniji, međusobno usklađeni veličinom i oblikom. Razmak između bilborda većih od 18 m² mora iznositi najmanje 200 m;
· Bilbord se može postaviti i na nosač koji se nalazi na fasadi zgrade, a više bilborda se ne mogu postavljati u visinu;

· Bilbordi na fasadi zgrade moraju dimenzijama biti usaglašeni sa dimenzijama objekta, ne smeju ugrožavati konstruktivne elemente objekta niti zaklanjati otvore na objektu;
· Kada na bilbordu nije postavljena reklamna poruka, bilbord se prekriva plakatom bijele boje.
· Mogu se postavljati na opštinskom putu, odnosno pored puta na udaljenosti  do 1 m, a najmanje 50 cm, mjereno sa spoljne strane od ivice kolovoza do najbliže tačke bilborda, po pravilu sa desne strane u smjeru odvijanja saobraćaja, pod uglom od 700 do 900 u odnosu na osu puta, odnosno pod uglom pod kojim će se izbjeći refleksija svjetlosti farova vozila;

· Rastojanje donje ivice bilborda, koji se postavlja pored puta iznosi najmanje 1,2 od gornje kote kolovoza;

· Ako se postavlja (ili svojim dimenzijama zalazi u zonu trotoara) iznad trotoara, minimalna vertikalna udaljenost donje ivice bilborda od najisturenije tačke trotoara treba da bude 2,5 m, a udaljenost najbliže strane bilborda od ivičnjaka najmanje 50 cm;

· Ako se bilbord postavljaja pored trotoara, minimalna horizontalna udaljenost najbliže ivice bilborda od najisturenije tačke trotoara je 0,3 m;

· Gornja ivica temeljne stope nosača bilborda ne smije biti iznad nivoa terena i mora biti prekrivena travom ili materijalom kojim je obrađen okolni teren;

· Temeljna stopa nosača bilborda ne može da se postavi iznad PTT instalacija, elektro-kablova i drugih podzemnih vodova.

Materijali:

· Materijalom i bojom se moraju uklopiti u postojeće okruženje;

· Mogu biti osvijetljeni;

· Konstruktivni elementi, noseći stubovi i rasvjetna tijela se ne mogu isticati oblikovanjem, bojom i materijalom.
Tehnička dokumentacija: 

·  Revidovan glavni projekat.
9.3. OGLASNI I REKLAMNI PANO
Oglasni odnosno reklamni pano (stub, totem, city light-svijetleća reklama, reklamna vitrina, reklamna ograda, LED display) je objekat namijenjen isticanju reklamnih poruka, radi komercijalnog reklamiranja i oglašavanja, kao i za isticanje plakata kulturnog sadržaja, plana grada. 
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zona I, II, III, IV i V. 

· Postavlja se na promjetnim mjestima, uz komunikacije.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno-demontažni privremeni objekti;

· Nepokretni privremeni objekti;

· Pokretni privremeni objekti.

Dimenzionisanje:

· Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 4 m² za stub, totem, city light ili reklamne vitrine;

· Maksimalna dozvoljena površina jedne strane oglasnog odnosno reklamnog panoa iznosi 20 m² za LED display i reklamne ograde.

Način postavljanja:

· Na postojeću uređenu površinu.

Materijali:

· Oglasni odnosno reklamni pano može biti jednostrani ili dvostrani;

· Mogu biti osvijetljeni ili neosvijetljeni;


Pokretni oglasni panoi:

Oglasni pano je objekat na kome privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik ističe plakate, oglase, obavještenja i slično, radi informisanja i obavještavanja o održavanju zabavnih, kulturnih i sportskih manifestacija, obavljanju djelatnosti i slično, kao i posmrtne plakate i druge slične oglase i obavještenja.

· Samostojeći panoi i oglasne table, postavljaju se na javnim mjestima i ispred preduzeća, javnih ustanova i sl. Tip i oblik oglasnih tabli radi se u zavisnosti od dijela grada u kome se pano postavlja, ili od izgleda i arhitekture objekta ispred kog se postavlja.

Reklamni panoi su:
· Objekti na kojima se privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici reklamiraju;

· Objekti privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika registrovanih za obavljanje djelatnosti reklamiranja, odnosno marketinga, koji u komercijalne svrhe reklamiraju djelatnost, proizvode i usluge trećih lica;

· Reklamni panoi koji su lako prenosivi samostojeći objekti, oblika slikarskog štafelaja, koriste se za isticanje asortimana proizvoda, vrsta usluga koje se nude i sl., a uklanjaju se nakon završetka radnogvremena ukoliko su postavljeni na javnu površinu.
· Pozicioniraju se na parcelu objekta u kome se nalazi poslovni prostor, ili na javnoj površini neposredno uz građevinu, na način da se obezbijedi nesmetana pješačka komunikacija.
· Maksimalna veličina slike na pokretnom reklamnom panou ne smije prelaziti 50 x 70 cm.
· Osvijetljene reklamne vitrine (citylight) su reklamni panoi sa integrisanim osvjetljenjem u kojim se plakati i predmeti oglašavanja postavljaju unutar staklene vitrine.
· Postavljaju se kao slobodnostojeći objekti, na minimum 50 cm od krajnje linije objekta, i minimum 50 cm od ivičnjaka trotoara ili saobraćajnice. Razmak između vitrina mora iznositi najmanje 25 m.
· Osvjetljenje reklamne vitrine mora biti ujednačenog i stalnog inteziteta, bijele boje, usklađeno sa intezitetom javne rasvjete uz saobraćajnicu, u rasponu od 200 do 300 lux.
Ukoliko je reklama osvijetljena, osvjetljenje mora biti stalnog, ujednačenog i dopuštenog inteziteta, usmjereno tako da ne ometa učesnike u saobraćaju.
Reklame svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja ne smiju podsjećati na saobraćajne znake, ometati pješačke putanje, zaklanjati saobraćajnu signalizaciju i onemogućavati preglednost na raskrsnicama.
Tehnička dokumentacija:   Idejno rešenje
9.4. PROMOTIVNI NATPIS, SKULPTURA I PAVILJON
Promotivni natpis, skulptura odnosno paviljon su slobodnostojeći montažno-demontažni privremeni objekti namjenjeni promociji turističke destinacije (naziv destinacije, promotivna poruka, maskota grada).

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLO


Lokacija:
· U okviru zona I, II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti;

Materijali:

· Izrađuju se od trajnog materijala otpornog na atmosferske uticaje.

Način postavljanja:

· Postavljaju se na postojeću uređenu javnu površinu ili, izuzetno, u sklopu uređenih zelenih površina.
· Po obliku mogu biti natpisi od pojedinačnih slova, ploče, sandučaste
reklame, natpisi ugrađeni u izložbeni portal i konzolni natpisi. Konzolni natpisi mogu biti tradicionalnog oblika ili od pojedinačnih slova. Mogu imati ugrađenu rasvjetu.
Tehnička dokumentacija:
·  Atest proizvođača ili idejno rješenje.

10.5. PRIVREMENI OBJEKTI NAMJENJENI ZA SPORT I REKREACIJU

Privremeni objekat za sport i rekreacijuje objekat u kome se obavljaju sportske i rekreativne aktivnosti.

Objekat namijenjen za iznajmljivanje sportsko-rekreativne opreme je zatvoreni objekat (kiosk, montažna kućica) ili otvoreni stalak (za bicikla).
10.1. OBJEKAT ZA IZNAJMLJIVANJE SPORTSKO-REKREATIVNE OPREME

Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti;

Materijali:

· Izrađuju se od lakih kvalitetnih materijala, proizveden od ovlašćenog proizvođača;

Način postavljanja:

· Montira se na gotovu podlogu (asfalt, beton, kamene ploče, drvo), tako da se može ukloniti sa lokacije u cjelini ili u djelovima.

Oblikovanje:

· Izgledom i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo;

· Na prednjoj strani objekta, iznad prodajnog pulta može se postaviti sklopiva ili fiksna konzolna tenda, maksimalne širine 1,5 m od ivice objekta i minimalne visine 2,3 m računajući od kote trotoara.
Dodatni sadržaji:

· Sanitarne prostorije za potrebe zaposlenih.
Instalacije:

Instalacije:

· Sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Tehnička dokumentacija:

·  Foto dokumentacija.
10.2. NATKRIVENI/ZATVORENI SPORTSKI OBJEKAT
Natkriveni/zatvoreni sportski objekat je montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zona II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:
· Maksimalna bruto građevinska površina objekta 1500m2.
· Maksimalni indeks zauzetosti iznosi 0.3.
Spratnost:

· Maksimalna spratnost je P.

Materijali:

· Konstrukcija objekta od montažnih elemenata 

· Zidovi i krovni prekrivač od impregniranog ili plastificiranog platna ili drugog sličnog materijala.

Način postavljanja:

· Montira se na temelje nosača konstrukcije. 

· Zidanje objekta vrši se samo ako je to potrebno za izradu temelja nosača konstrukcije, koji ne može biti izvan zemlje više od 20 cm.

Oblikovanje:

· Izgledom i bojom mora biti usklađen sa prostorom u kojem se postavlja i na njemu se mogu postavljati reklamni naziv i logo;

Dodatni sadržaji:

· Montažni objekat površine do 16 m2, za potrebe prodaje karata, smještaja i izdavanja dijela opreme

· Toalet sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

Zelene površine:

· 20% površine parcele mora biti ozelenjeno. 
Parkiranje:

· Obezbjeđeno privremeno parkiralište uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Sl. list CG”, br. 24/10 i 33/14).
· Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definisaće se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa.

· Natkriveni sportski objekat mora biti udaljen  od bočnih strana parcele 1/3 visine objekta, a od zadnje strane parcele ¼ visine objekta, a udaljenje od regulacione linije definiše se na osnovu saobraćajno-tehničkih uslova izdatih od strane nadležnog organa.

Tehnička dokumentacija:

· Revidovan glavni projekat.
10.3. SPORTSKI OBJEKAT - OTVORENI TEREN

Sportski objekat - otvoreni teren je privremeni objekat u funkciji sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, košarka, odbojka, tenis, klizanje, skejt-bord poligon, teren za boćanje) sa odgovarajućim sadržajima i ugrađenom opremom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Otvorena površina u funkciji privremenog objekta;

Površina:

· Maksimalna površina objekta 5000m2.

Materijali:

· Podloga sportskog objekta - otvorenog terena može biti gumena podloga, vještačka trava, atletska staza, multifunkcionalna podloga.

Oprema:

· Odgovarajuća ifrastruktura;

· Toalet sa priključkom na kanalizacioni system, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.
· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 
Dodatni sadržaji:

· Prostor za gledaoce - montažne tribine. 

· Zaštitna ograda kako bi se zaštitilo okruženje od mogućih negativnih posledica (sportskih rekvizita).

· Zaštitna ograda na koju se postavlja reklamni sadržaj smatra se reklamnom ogradom.

· Montažni objekat površine do 16 m2, za potrebe prodaje karata I svlačionice;

Zelene površine:

· 20% površine parcele u zonama III, IV i V mora biti ozelenjeno. 

Parkiranje:

· Obezbjeđeno privremeno parkiralište u zonama III, IV i V uskladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima (“Sl. list CG”, br. 24/10 i 33/14).

Tehnička dokumentacija:

· Revidovan glavni projekat.


10.5. DJEČJE IGRALIŠTE

Dječje igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zone I, II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

· Zavisno od vrste i broja naprava, usaglašeno sa površinom lokacije.

Materijali:

· objekti i oprema koji se montiraju su od materijala otpornih namehaničke uticaje i ekološki prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima.

Način postavljanja:

· Lociraju se na uređenim ili neuređenim površinama na kojima se može osigurati bezbjednost korisnika;

· Može biti ograđeno zažtitnom ogradom visine do 60cm.
Zelene površine:

· 30% površine parcele u zonama III i IV mora biti ozelenjeno. 

Tehnička dokumentacija:

· Revidovan glavni projekat, urađen u skladu sa Pravilnikom o bezbjednosti opreme koja se koristi na dječjem igralištu (“Službeni list Crne Gore” broj 67/23).

10.9. MOBILNO KLIZALIŠTE

Mobilno klizalište je otkriveni ili natkriveni montažno-demontažni privremeni objekat sa pratećom opremom namjenjen za profesionalne i rekreativne sportove na ledu.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone II, III, IV i V. 
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti;

Površina:

· Maksimalna površina objekta 1200m2.

Oprema:

· Rashladni uređaj, prostor za skladištenje opreme za za ravnavanje leda, garderoba, blagajna, ostava za klizaljke, prostor za iznajmljivanje klizaljki i ostale potrebe za rad klizališta.

· Zaštitna ograda, od elemenata koji se spajaju i učvršćuju u cjelinu po cijelom obodu mobilnog klizališta, zadovoljavajuće čvrstoće - čelična konstrukcija sa drvenim elementima i rukohvatom, visine 1 m, sa ugrađenim vratima za ulazak i izlazak klizača širine minimalno 1 m.

Tehnička dokumentacija:

· Atesti proizvođača
· Revidovani glavni projekat za natkriveno klizalište.
10.10. MOBILIJAR SPORTSKOG KARAKTERA

Mobilijar sportskog karaktera su trenažeri, stijene za sportsko penjanje, fitnes mobilijar, skejtparkovi, šine za suvi bob, šahovske table i sl.

Postavljaju se radi rekreativnog bavljenja sportom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone II, III, IV i V.
· Šumske, parkovske ili uređene javne površine. 

· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažnii pokretni privremeni objekti;

Tehnička dokumentacija:

· Atesti proizvođača.
10.11. ZIP LINE
Zip line je privremeni objekat u kojem se, uz korišćenje specijalne opreme, omogućava klizanjepreko čeličnog užeta sa jedne na drugi kraj "razdvojenih strana" - najčešće prostora između dvabrda, planine ili dvije strane jednog kanjona.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone V.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Nepokretni privremeni objekti.

Trasa:

· Ne može prelaziti preko stambenih, poslovnih ili drugih objekata u kojima borave ljudi, saobraćajnica, željezničke pruge;

· Moraju se izbjegavati područja koja su izložena snježnim lavinama, odronjavanju kamenja, odronima zemlje, jakom vjetru, ledenim kišama, opasnosti od požara i gromova.

Posebni uslovi: 
· Mora ispunjavati sve bezbjednosne zahtjeve, tehničke zahtjeve za održavanje i operativno-tehničke zahtjeve koji se primjenjuju na projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a naročito: opšte bezbjedonosne zahtjeve; zahtjeve infrastrukture; zahtjeve u pogledu užadi; bezbjednost pristupa mjestima za polazak i dolazak; operativno-tehničke zahtjeve vezane za rad zip-line; izvršenu bezbjednosnu analizu.

Tehnička dokumentacija:

· Revidovan glavni projekat.
13. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA KOMUNALNE USLUGE I INFRASTRUKTURU
13.1. FIKSNA RADIOKOMUNIKACIONA STANICA
Fiksna radiokomunikaciona stanica je nepokretni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže. Fiksna radiokomunikaciona stanica se sastoji od predajne i/ili prijemne radiostanice i druge radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablova za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zone III, IV, V i VI.

· U slučaju potreba tržišta, odnosno unapređenja usluge operatera fiksne i mobilne telefonije I interneta, ostavlja se mogućnost za predviđanje dodatnih lokacija na mjestima gdje se ne ometa nesmetano funkcionisanje, a koji nijesu predviđeni u grafičkom duijelu Programa.

Načinu pričvršćenja za tlo:

· nepokretni privremeni objekat

Dimenzije objekta:

· u zavisnosti od uslova za optimalno funkcionisanje fiksne radiokomunikacione stanice i uslova konkretne lokacije
Materijali i oprema:

· predajna i/ili prijemna radiostanica i druga radio opreme (napajanje, baterije, mrežna oprema) smještene u odgovarajući kabinet ili drugi objekat, kablovi za povezivanje radio stanice i pripadajućeg antenskog sistema i antenskog sistema.

· antenski stub metalne ili betonske konstrukcije, pričvršćen za tlo, ili drugi objekat čvrste gradnje, odgovarajućim temeljima ili ankerima, ili na metalne antenske nosače pričvršćene za drugi objekat čvrste gradnje.

Tehnička dokumentacija: 

· Revidovani glavni projekat, tipski projekat, atest proizvođača;

· Procjena uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).
13.2. VAZDUŠNI VOD ZA POTREBE ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIONIH USLUGA
Vazdušni vod je montažno-demontažni privremeni objekat koji je dio elektronske komunikacione mreže, a služi za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).
Na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže se postavljaju vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormar).

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone  IV i V.
· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Namjena objekta: 

· elektronska komunikaciona infrastruktura;

Funkcija:

· za poboljšanje pružanja elektronskih komunikacionih usluga (fiksne telefonije, pristupa internetu i televizije).

Načinu pričvršćenja za tlo:

· montažno - demontažni privremeni objekat 

· na stubovima ulične rasvjete i niskonaponske mreže 

Matrijali i oprema:

· vazdušni vodovi (optički i koaksijalni kablovi), sa pratećom opremom (distributivni ormar).

Tehnička dokumentacija: 

· atesti proizvođača

13.3. OBJEKTI ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 

Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom su objekti namijenjeni za savladavanje visinskih razlika prostora kojim se kreću lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Na objekte za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom primjenjuje se propis kojim se uređuje prilagođavanje objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone I, II, III, IV, V i VI.

Način pričvršćivanja za tlo:

· Nepokretni i montažno demontažni privremeni objekat.

Tip objekta:

·  rampa, stepenište, lift, vertikalno – podizna platforma i koso podizna sklopna platforma. 

Tehnička dokumentacija: 
· Revidovan glavni projekat, idejno rešenje, atesti proizvođača.

13.4. PRIVREMENO SKLADIŠTE OTPADA
Privremeno skladište otpada je ograđeni otvoreni prostor u funkciji privremenog objekta na kojem se vrši skladištenje otpada.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone III, IV i V.

· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Dimenzije:

· Zavisno od prostornih uslova, dostupnosti lokacije i količine komunalnog otpada.

Podloga:

· Vodonepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada.

Posebni uslovi:

· Privremeno skladište otpada je opremljeno vagom za mjerenje količine otpada koji se privremeno skladišti, ima organizovanu čuvarsku službu i službu za prijem otpada i ispunjava i druge uslove radi obezbjedjivanja za privremeno skladištenje.

· Privremeno skladište se organizuje na način kojim se onemogućava rasipanje i razlijevanje otpada;

· Privremeno skladište stanica mora biti ograđena na način koji spriječava ulaz životinja i organizovana na način da se umanje negativni uticaji na okolno područje; 

· Privremeno skladište mora biti opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, te drugom sigurnosnom opremom u skladu sa posebnim propisima;

· Saobraćajni priključak predvidjeti u skladu sa uslovima nadležnog opštinskog organa, a unutar parcele obezbijediti nesmetano odvijanje kolskog i pješačkog saobraćaja, kao i prostor za parkiranje vozila.

Drugi objekti:

· Montažno-demontažna prijemna kućica sa sanitarnim blokom i kancelarijom, površine do 30 m².

Instalacije:

· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

· Otpadne vode zbrinjavati priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 

Tehnička dokumentacija: 

· Idejni projekat;

· Procjena uticaja  na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

13.5. STANICA ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

Stanica za punjenje električnih vozila je uređaj namijenjen za punjenje vozila na električni pogon na otvorenom prostoru.

SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA

Lokacija:

· U okviru zone IV i V.

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekti.

Postavljanje:

· Uređaj za punjenje se postavlja kao samostojeći objekat.

Posebni uslovi:

· Uz uređaj je obavezna otvorena površina na postojećoj podlozi koja je prilagođena parkiranju vozila dimenzija 2,5 x 5 m.

Tehnička dokumentacija:

· Atest proizvođača. 
13.6. PRIVREMENO PARKIRALIŠTE 

Privremeno parkiralište je otvorena površina u funkciji privremenog objekta koja se formira na neuređenom zemljištu koje se u datim uslovima može prilagoditi parkiranju vozila.  Na saobraćajnom znaku kojim se obilježava privremeno parkiralište mora biti označeno +obavještenje o vremenu i visini naknade za parkiranje vozila.  Prilikom povezivanja priključne saobraćajnice na glavnu, poštovati uslove nadležnog organa za  puteve. 

SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA 

Lokacija: 

− u okviru zona: IA, I, II, III, IV, V, VI 

Način izrade: 

· na privremenom parkiralištu moraju se obezbijediti uslovi za nesmetano parkiranje vozila 

· teren se ne može betonirati niti vršiti njegova fizička promjena, ali se može formirati podloga  od šljunka srednje granulacije debljine maksimalno 15 cm 

· za potrebe privremenog parkirališta može se prilagoditi i postojeća asfaltna ilbetonska površina 

· privremeno parkiralište je uređeno, ozelenjeno, dobro osvijetljeno i čuvano 

Dimenzije: 

· maksimalna površina privremenog parkirališta iznosi 5.000 m2 s tim da se na svakih 1.000 m2 privremenog parkinga obezbijedi najmanje 100 m2 ozelenjenih površina 

Drugi objekti: 

· u okviru privremenog parkirališta može postojati montažno-demontažna prijemna kućica (za naplatu karata) maksimalne kvadrature do 4 m2, kao i ulazna i izlazna rampa 

Tehnička dokumentacija: 

· idejno rješenje, odnosno revidovani glavni projekat za parkirališta sa više od 200 mjesta 

· elaborat procjene uticaja na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13,  53/14 i 37/18) 

· saglasnost za saobraćajni priključak na saobraćajnicu izdata od nadležnog organa za puteve.
13.7. MONTAŽNI OBJEKAT ZA SERVISIRANJE ILI PRANJE VOZILA 

Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila je montažno-demontažni privremeni objekat za pranje i čišćenje, obavljanje tehničkog pregleda odnosno servis vozila svih tipova. 
SMJERNICE ZA IZDAVANJE URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA 

Lokacija: 

· u okviru zona: I, II, III, IV, V, VI 

Način pričvršćivanja za tlo: 

· montažno-demontažni privremeni objekat 

Dimenzionisanje: 

· bruto površina montažnog objekta zavisi od potrebe za efikasnim odvijanjem predviđene  djelatnosti, što podrazumijeva dovoljan prostor za smještanje vozila, kao i nesmetanu  komunikaciju osoblja koje pruža usluge pranja i čišćenja 

· svijetla visina privremenog objekta iznosi maksimum 6 m 

· indeks zauzetosti katastarske parcele iznosi maksimum 0,50 

Način postavljanja:  

· lokacija za građenje, odnosno postavljanje objekta, mora biti minimalno udaljena 2m od susjednih katastarskih parcela u privatnom vlasništu ili manje uz eventualnu saglasnost  vlasnika susjednih parcela 

Materijali: 

· noseća konstrukcija montažnog objekta je od čeličnih profila 

· krovna konstrukcija je čelična, krovni pokrivač od lima 

· zidna ispuna su montažni sendvič paneli 

· ako je objekat formiran u vidu nadstrešnice, konstrukciju krova nosi čelični, konstruktivni skelet montiran na armirano-betonske temelje, dok se ostatak konstrukcije poda izvodi  prema tehničkoj dokumentaciji 

Tehnička dokumentacija: 

· revidovani glavni projekat 

· saglasnost za saobraćajni priključak na saobraćajnicu izdata od nadležnog organa za puteve (za privremeni objekat za pranje vozila) 
· vodna saglasnost izdata od nadležnog organa lokalne uprave

14. PRIVREMENI OBJEKTI NAMIJENJENI ZA EKSPLOATACIJU PRIRODNIH SIROVINA, SKLADIŠTENJE I PROIZVODNJU
14.1. MONTAŽNA HALA I HANGAR
Montažna hala odnosno hangar je montažno-demontažni ili nepokretni privremeni objekat namijenjen za razne vrste skladištenja, privrednih i proizvodnih aktivnosti, servisa i usluga.
SMJERNICE ZA IZRADU URBANISTIČKIH USLOVA
Lokacija:

· U okviru zone III, IV i V.

· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Montažno demontažni privremeni objekat;
· Nepokretni privremeni objekat.

Dimenzije:

· Minimalna površina koja je neophodna za montažnu halu odnosno hangar iznosi 1000 m²;
· Maksimalni indeks zauzetosti lokacije montažne hale odnosno hangara je 0.3.

· Maksimalna spratnost objekta P.

· Maksimalna visina prizemlja, osnosno korisna visina  privremenog objekta iznosi 4.50m.
· Rastojanje  novog slobodnostojećeg objekta od od bočne granice parcele iznosi minimum ¼ visine objekta, a od zadnje granice parcele najmanje 1/3 visine objekta, odnosno minimum 2.00m. Ovo rastojanje može biti i manje uz saglasnost vlasnika susjednih katastraskih parcela.
· Za lokacije koje se graniče sa magistralnim ili opštinskim putem, projektantske uslove izdaje nadležni organ. Udaljenost građevinske od regulacione linije definisaće se izdavanjem saobraćajno tehničkih uslova izdatog od strane nadležnog organa.

· Obavezno je ozelenjavanje lokacije 30%

· Lokacija mora imati obezbjeđen prilaz sa javnog puta.

· U okviru lokacije mora se predvidjeti dovoljan broj parking mjesta.

· Napomena: Za sve objekte koji se nalaze u prirodnom području kao i za objekte koji zbog svojih karakteristika (načina izgradnje, vrste, veličina/kapacitet, tehnologija i sl.) mogu da oštete ili imaju uticaj na prirodne vrijednosti zaštićenih područja, neophodno je pribaviti od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, dozvolu za obavljanje radnji i aktivnosti u zaštićenom području.
Materijali:

· Montažna hala odnosno hangar je od čelične konstrukcije sa odgovarajućom ispunom od sendvič panela;

· Hala odnosno hangar kao nepokretni privremeni objekat može imati armirano betonske elemente;

· Montažna hala odnosno hangar koji se postavlja na prostoru zaštićenog područja izrađuje se od drveta. 
Instalacije:

· Sa priključkom na kanalizacioni sistem, a ukoliko nije moguće otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

· Otpadne vode se mogu zbrinjavati i ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr) na način da se isto garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda,  za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 
· Tehnološke otpadne vode, ukoliko nastaju, zbrinjavati prema nalazu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

· Priključak na vodovodne instalacije, a ukoliko ne postoji mogućnost vodovodnog priključka snabdijevanje tehničkom vodom iz za to pripremljenog rezervoara.

Tehnička dokumentacija: 

· Revidovani glavni projekat
· Procjena uticaja  na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13 i 53/14).

14.2. UZGAJALIŠTE RIBA
Uzgajalište riba je objekat koji može biti plutajući (kavezi) ili nepokretni (bazeni), a namijenjen je uzgajanju ribe. Uzgajalište riba može biti tipski objekat koji sadrži platforme sa mrežama raznih oblika i veličina, hranilice i kaveze.
Uzgajališta riba, u skladu sa Zakonom o vodama (˝Sl. list RCG˝, br. 27/07 i “Sl. list CG”, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18) su u obavezi pribavljanja vodne dozvole kojom se propisuje način, uslovi i obim korišćenja voda, maksimalni kapacitet uzgoja u odnosu na vodno tijelo (jezero ili rijeka), uslovi i granične vrijednosti ispuštanja otpadnih materija i obavezu monitoringa kvaliteta vode. 

Sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 075/18, 084/24).

Lokacija:

· U okviru zone IV i V.

· Postavlja se na lokacijama predviđenim grafičkim dijelom Programa

Način pričvršćivanja za tlo:

· Kavezi kao montažno - demontažni privremeni objekat;

· Bazeni kao nepokretni privremeni objekat.

Tehnička dokumentacija: 

· Tipski projekat ili idejno rešenje.

· Procjena uticaja  na životnu sredinu u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 37/18).

	D. SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODE, ŽIVOTNE SREDINE I KULTURNIH DOBARA


16. SMJERNICE ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

16.1. Stanje  prirode i životne sredine

Područje opštine Nikšić obuhvata skoro 1/4 ukupnog prostora Crne Gore gdje se ispoljavaju razni klimatski uticaji, raznovrsnost geološke podloge, razni tipovi zemljišta, raznovrstan reljef, antropogeni uticaji itd, što je uslovilo nastanak raznovrsnih staništa, a s tim u vezi i raznovrsne flore i faune i životnih zajednica (biocenoza) u stalnoj interakciji sa svojim staništem.

Na ovom prostoru je zastupljeno više od 2000 biljnih vrsta što predstavlja izuzetan prirodni resurs. Neke vrste su široko rasprostranjene na ovom prostoru, kao što su: bjelograbić, makljen, crni jasen, hrast medunac, drijen, glog, trnjina i mnoge druge vrste, koje grade najniži pojas listopadnih šuma ovog područja. Iznad ovog pojasa česte su vrste: crni grab, hrast cer, javor gluvač, lijeska, srebrolisna lipa, itd. Na ovaj pojas visinski se nastavlja pojas bukovih šuma u čijem sastavu su najčešće ove vrste: mezijska bukva, gorski javor, javor mliječ, gorski jasen, gorski brijest itd. Od četinarskih vrsta na ovom području zastupljene su: jela koja gradi mješovite bukovo-jelove šume, zatim crni bor, smrča, bor munika i druge. 

Na ovom prostoru konstatovan je veliki broj endemičnih, reliktnih i rijetkih vrsta biljaka koje su od posebnog značaja. Neke od tih vrsta su od međunarodnog značaja, kao što su npr: Nojmajerova krčagovina-Orjen, Bijela gora; dalmatinski vrisić-Orjen, Osječenica kod Grahova; čekinjuša na Vojniku; orjenska hudika - Orjen, Bijela gora, Štitovo, Njegoš; Knapov karanfil- okolina Grahova; balkanska dioskoreja-Trebjesa i uža okolina Nikšića; Horvatov vrisak– Orjen; dalmatinski zumbulčić-Trebjesa; Litardierov procjepak-Trebjesa; crvena naglavica- Orjen; vranjak-Orjen; pčelica- Trebjesa; vimenjak-Orjen; hederolisna ciklama-Trebjesa; prijatna kandilka- Orjen, Bijela gora; orjenska krkavina-Orjen, Bijela gora; Trebjesa, bosanski skrupnik– Orjen, Bijela gora; i druge vrste. Sve ove biljke su zakonom zaštićene, a vrste sa oznakom * zaštićene su i CITES konvencijom.

Od endemičnih vrsta na ovom prostoru zastupljene su još: ljiljan Katanijeve- Orjen, Bijela gora; Formanekova kozokrvina- Njegoš, Vojnik, Štitovo; ljepljiva kozokrvina- Orjen, Bijela gora; Baldačijeva mišjakinjica-samo na Trebjesi; rascijepani kukurijek-Trebjesa; Huterova lastavina-Orjen, Bijela gora, Trebjesa; modro lasinje–Orjen, Bijela gora; zvjezdičasta srčanica–Trebjesa; hrvatski vrisić-Osječenica kod Grahova; Arduinov dubača-Trebjesa; listićasti timijan-Osječenica kod Grahova, Trubjela iznad jezera Slano; uskolisno zvonce- Trebjesa; nježna kockavica-Stubica, Studenačke glavice; Grizebahov tulipan-okolina Grahova; Peterov kozlac-Trebjesa; zanovijet-Stubica, Bogetić; bor munika-Orjen Bijela gora, Štitovo, Prekornica; Pančićev prelazni makljen-Broćanac, Timor kod Grahova; javor gluvač- masovan na prostoru od Vilusa do Grahova; planinski javor-Njegoš, Golija, Vojnik, između Prekornice i Maganika; i druge vrste. Sve ove biljne vrste su takođe zakonom zaštićene. 

Tercijerno-reliktne vrste su: orah, božikovina, makedonski hrast, klokočika, Pančićev prelazni makljen, planinski javor, javor gluvač, bor munika, crni grab, tisa, medvjeđa lijeska i druge. 

Rijetke vrste na ovom prostoru su: tisa, medvjeđa lijeska, Pančićev prelazni makljen, pasja lijeska, orjenska krkavina, božikovina, makedonski hrast, Peterov kozlac, listićasti timijan, hrvatski vrisić, zvjezdičasta srčanica, orjenska hudika, nježna kockavica, Baldačijeva mišjakinjica, Knapov karanfil, Horvatov vrisak, Grizebahov tulipan, dalmatinski zumbulčić, Litardierov procjepak, pčelica, hederolisna ciklama, ljepljiva kozokrvina, prijatna kandilka i druge. Sve ove vrste su zakonom zaštićene.

Na ovom prostoru zastupljen je i veliki broj ljekovitih vrsta biljaka što daje dobru osnovu za razvoj farmaceutske industrije. Takve biljke su: velebilje, vranilova trava, crveni glog, divizma, digitalis vunasti, primorska žalfija, ivanjsko cvijeće, kantarion, kleka, pasja lijeska– rijetka; lincura– rijetka i zakonom zaštićena vrsta; majkina dušica, maslačak, mrazovac, odoljen, pelin, dubačac, rastavić, rusomača, hajdučka trava i druge.

Veliki broj medonosnih vrsta biljaka zastupljen je na ovom prostoru, što daje dobre mogućnosti za širi razvoj pčelarstva. Neke od najmedonosnijih vrsta su: primorska žalfija, zanovijet, sve vrste lipa, bagrem, maslačak, majkina dušica, vranilova trava, lijeska, sve vrste vrba javor, mliječ, divlja ruža, kupina, malina, žuta mrtva kopriva, bijela mrtva kopriva, razne vrste djetelina, metvice, čistaci i mnoge druge vrste.

Mnoge vrste na ovom području se koriste i cijenjene su zbog svojih biološki visoko vrijednih plodova. Takve vrste su: divlja ruža široko rasprostranjena, borovnica, šumska jagoda šire rasprostranjena, malina šire rasprostranjena, kupina šire rasprostranjena, lijeska manje zastupljena, divlja jabuka rijetka, rušvica (Amelanchier ovalis) rijetka, nar manje zastupljena, drijen masovno zastupljen, crna zova šire zastupljena, i druge vrste.

Na ovom prostoru egzistiraju sljedeći tipovi vegetacije:

Vegetacija lišćarskih listopadnih šuma (a. Kserotermne lišćarsko-listopadne hrastove i grabove šume – red Quercetalia pubescentis Br.-Bl. 1932; b. Kserotermne lišćarsko-listopadne šume bjelograbića i crnog graba – red Ostryo-Carpinetalia orientalis Lak. et al. 1982; c. Bukove šume – red Fagetalia sylvaticae; i d. Žbunasta vegetacija sa trnjinom – red Prunetalia spinosae R. Tx. 1952);

Vegetacija poplavnih šuma i šikara vrba, topola, vresina i tamarisa (Klasa Salicetea purpureae Moor 58.);

Vegetacija borovih šuma i šikara (Klasa Erico-Pinetea Ht. 1959);

Vegetacija tamnih četinarskih šuma i šikara (Klasa Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 39);

Vegetacija higrofilnih šuma i šikara crne johe i šikara barske vrbe (Klasa Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 43).

Vegetacija planinskih pašnjaka i goleti - Kao prirodni pojas vegetacije, visokoplaninski pašnjaci i goleti nalaze se iznad šumske zone, tj. najčešće iznad 1700 metara nadmorske visine. Međutim, usljed antropogenih faktora, a u prvom redu zbog paljenja i sječe šuma, došlo je na planinama do stvaranja pašnjačkih i livadskih površina i na nižim visinama, tj. već od 1300 m. Takve površine su u prvom redu visoke zaravni: Lukavica, Krnovo, Konjsko, Gornje Vučje i druge a karakterišu se značajnim bogatstvom raznovrsne planinske vaskularne flore sa velikim brojem endemičnih, reliktnih i rijetkih vrsta koje su od posebnog značaja.

Vegetacija i reljefno-klimatski faktori - U zavisnosti od geografskog položaja i geološke građe, izrazito krške predjele opštine Nikšić karakteriše nekoliko markantnih pojasa (zona), obilježenih prvenstveno međuuticajima reljefa, podneblja i samoniklog šumskog i ostalog vegetacijskog pokrova.

Životinjski svijet opštine Nikšić je raznovrstan u skladu sa složenošću ostalih prirodnih elemenata. Može se predstaviti  po prirodnim cjelinama-ekosistemima: 

Fauna visokih planina razvijena je na Prekornici, Maganiku, Velikom i Malom Žurimu, Borovnik, Vojniku, Goliji, Njegošu, Bijeloj Gori i Orjenu. Vrhovi ovih planina su tipični visokoplaninski kamenjari, i u nedavnoj prošlosti oni su bili naseljeni najcijenjenijom krupnom planinskom divljači - divokozom. Krda divokoza su postojala na Njegošu, Goliji, Maganiku. Ova plemenita divljač je izlovljena posljednjih 30 godina. Zabranom lova je moguć njen povratak iz NP Durmitor. U visokim planinama srijeće se i vuk iako on pripada fauni nižih predjela. Može se sresti i divlja mačka. Visoki planinski masivi se odlikuju bogatstvom faune insekata i ptica. Najmarkantniji pripadnik ptica je suri orao, jedan od najvećih i najljepših orlova. Nekada je tu živio i bjeloglavi sup. Najrasprostranjenija ptica grabljivica visoko planinske zone je soko ili obična vjetruška. Susrijeće se i puzgavac i galcijalni relikti planinski popić i sniježna zeba, tamo gdje se snijeg najviše zadržava. 

Fauna visokih površi travnatih predjela Lukavice, Krnova, Gornjeg i Donjeg Vučja, Konjskog, Bojovića bara i Bojovića luka karakteriše veliki broj ptica pjevačica među kojima su najbrojnije Bjelka, Trepetljika, Planinska crvenorepka, Bjela i planinska pliska. Na površima i prisojnim stranama javlja se jarebica i kamenjarka. Od sisara je prisutan zec i lisica, koja se razmnožila osobito u nižim krajevima oko naselja pa predstavlja opasnost. U planinskim krajevima i na površima rasprostranjen je i planinski gušter kao i zmija šarka.  

Fauna šumske zone se prostire od planinskih površi do polja u kršu i najnižih djelova opštine Nikšić. Raznovrsnost šuma od četinara do bijelog graba i mediteranskih šibljaka uslovilo je prisustvo raznovrsnih životinja. U najvišim četinarskim šumama od ptica se susrijeće tetreb i Lještarka a od sisara se javlja Srna kao i divlja svinja najprivlačnija divljač za lovce. U toku zime mogu se vidjeti divlje svinje koje se spuštaju oko rijeka i vještačkih jezera. Prostori šuma su bogati grabljivicama: crni medvjed, vuk, lisica, kuna i jazavac. Veliko je bogatstvo i raznovrsnim pticama: djetlići-šareni i srednji, sjenica, šumski zviždak, drozd imelaš, drozd pjevač, slavuj i dr. Prisutan je veliki broj žaba: mrka, krastača, a u najnižim djelovima se srijeće na prostoru Pješivaca kornjača. U podnožju Vojnika živi endemska zelena žaba. U šumama krša prisutan je i krški gušter kao i drugi gušteri. Na Ostroškim gredama postoji rijetka vrsta ljuskavog guštera, a u šumama reliktnog bora munike u okolini Krsca mosorski gušter. U nižim djelovima uz zmiju šarku je sve prisutniji i poskok a pored rijeka i jezera rasprostranjena je barska i riječna bjelouška. Fauna insekata u šumama je zastupljena između ostalog i zaštićenim vrstama kao što su šumski mrav, jelenak, nosorožac, leptiri lastin rep , jedarce, Apolonov leptir i sl. Ugroženim vrstama pripadaju više vrsta skakavaca. 

U prelaznim zonama planinskih šuma i dolina više nego na površima je rasprostranjena srna. Na prostoru srednjih nadmorskih visina do najnižih djelova rasprostranjen je zec. 

Na visokim planinama rasprostranjeni su vuk i lisica, kuna zlatka i kuna bjelka kao i hermelin, jazavac je rasprostranjen u jugozapadnim djelovima opštine a vidra je nastanjena u blizini svih slatkih voda. Prisutni su i sitni sisari rovčica, slijepa krtica, mali potkovičar, šišmiš, šumski puh itd.

Fauna voda nije dovoljno izučena. Zooplankton vještačkih jezera čine grupe Rotatoria, Cladocera, Copepoda i Protozoa. U fauni dna dominiraju predstavnici grupa: Chironomidae, Oligochaeta i Isopoda. U vodama Grahovskog kraja (Velika Osječenica, Ćetkova kamenica, Rutešića vode, Kovačevića lokva, Kešeljev Bovan) i u izvorištu Gornjeg Morakova, je utvrđeno postojanje endemičkog mrmoljka. Osnovu faunističkog sastava vodotoka čine makrozoobentosa: Chiromomidae, Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Olligochaeta, Sumilidae i Isopoda. Strukturu zajednica fitoplanktona čine predstavnici: Bacillariophyita, Dynophyita, Chlorophita, Cyanophyta. Fauna riba u rijekama i vještačkim jezerima je predstavljena kroz: potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka. U donjoj Zeti živi endemska mekousna pastrmka, bijeli klen, lola, srebrni karaš.  U svim rijekama rasprostrenjena je i gaovica. U fauni voda Nikšićkog polja značajan je i plementiti rak. 

U raznovrsnoj i relativno očuvanoj prirodi Opštine Nikšić registrovano je postojanje preko 130 vrsta ptica. Vještačka jezera predstavljaju zimovališta velikog broja ptica selica a u pojedinim periodima je utvrđeno prisustvo preko 30 000 ptica na jezerima u Nikšićkom polju. Najbrojnije su: patka gluvara, ćubasta plovka, crnovrati gnjurac, riječni galeb, baljoška, morski gnjurac. Ptice su raširene i po ostalim močvarnim djelovima i po livadama Nikšićkog polja, Donje Zete, Grahovskog polja, gdje se mogu vidjeti crvenonoga prutka, poljka, pjevačice, poljska ševa, bijela i žuta pliska, crvendać i druge. U kraškim poljima i oko Glave Zete raširena je poljska jarebica i prepelica. 

16.2. Stanje životne sredine
Prostorno urbanističkim planom opštine Nikšić, na osnovu stanja/kvaliteta i ugroženosti životne sredine definisane su kategorije područja na teritoriji opštine Nikšić: 

1. Područja zagađene i degradirane životne sredine:  u kojima je u dužem vremenskom periodu registrovano prekoračenje graničnih vrijednosti zagađujućih materija u vazduhu, zone industrijskih postrojenja, uključujući tehnološke i infrastrukturne objekte koji su sa njima povezani, urbano područje, (djelovi) vodotokova u kojima je promijenjen propisani kvalitet vode i prelaze u IV klasu, područja otvorenih kopova, deponije opasnog, industrijskog i komunalnog otpada, kao i zone i (mikro) lokacije koje su (kumulativno) izložene raznim vrstama značajnijih negativnih uticaja. U ovo područje spadaju: urbana zona grada Nikšića sa ekološki najugroženijim područjima (”hot spots”), okolina Željezare, deponija Halda, pretovarna stanica Boksita, područja otvorenih kopova boksita, Asfaltna baza, gradsko odlagalište otpada Budoš, djelovi vodotokova Bistrice, Gračanice i Zete sa IV klasom kvaliteta itd.

2. Područja ugrožene životne sredine: sa povremenim prekoračenjem graničnih vrijednosti zagađujućih materija u vazduhu, suburbane zone i naselja u bližem okruženju najugroženijih područja iz I kategorije, područja eksploatacije mineralnih sirovina, zone državnih puteva II reda i željezničkih pruga, velike farme, zone intenzivne poljoprivrede, aerodrom, vodotoci III klase, kao i zone i (mikro) lokacije sa značajnijim negativnim uticajima na životnu sredinu.  U ovo područje spadaju: suburbana zona Nikšića, okruženja eksploatacionih polja rude boksita, kao i kamena i pijeska/šljunka, zone željezničke pruge i magistralnih i regionalnih puteva, aerodrom na Kapinom polju, zone intenzivne poljoprivrede, djelovi vodotokova Zete, Bistrice i Gračanice i dr.

Područja kvalitetne životne sredine: šumska područja, turističke zone u kojima je  kontrolisan razvoj i izgradnja građevinskih objekata, poljoprivredne - voćarske i vinogradarske zone, prirodna područja u kojima su ograničeni prirodni degradacioni procesi, livade i pašnjaci, lovna i ribolovna područja, vodotoci II klase, kao i zone i (mikro) lokacije sa manjim negativnim uticajima na životnu sredinu.  U ovo područje spadaju: veći dio teritorije koja pripada opštini Nikšić sa očuvanim prirodnim karakteristikama, šumski i pašnjački predjeli, lovna i ribolovna područja i najveći dio vodotokova u opštini.
Područja veoma kvalitetne životne sredine: područja/zone zaštićenih prirodnih dobara koja su pod zaštitom ili su planirana za zaštitu, planinski i drugi teže pristupni tereni, vodotoci I klase, kao i zone i (mikro) lokacije bez negativnih uticaja na životnu sredinu. U ovo područje spadaju: prirodna dobra Park šuma Trebjesa i Botanička bašta porodice Kovačević u Grahovu, planinski i drugi vodotoci I klase, ekološki značajna područja i očuvani djelovi prirode koji su predloženi za stavljanje pod zaštitu na području Vojnika, Njegoša, Golije, Prekornice, Rudina dr.
16.3. Zaštićena prirodna dobra
Na području opštine Nikšić zastupljena su tri zaštićena prirodna dobra:

1.
Botanička bašta (Arboretum) porodice Kovačević u Grahovu – Spomenik prirode, 

2.
Trebjesa – Predio izuzetnih odlika.

3.
Estavela Gornjepoljski vir - Spomenik  prirode "Gornjepoljski vir".

Botanička bašta (Arboretum) porodice Kovačević u Grahovu je prvi zaštićeni prirodni objekat na teritoriji opštine Nikšić. Stavljen je pod zaštitu Rješenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode br. 01-574 od 22. 05. 2000.g. kao zaštićeno prirodno dobro od interesa za Republiku, i to kao spomenik prirode. Na relativno malom prostoru (oko 1 ha), egzistira nesvakidašnji botanički fond, predstavljen sa oko 127 vrsta drveća, žbunja i povijuša, uključujući i njihove niže sistematske kategorije. Od tog broja, četinari su zastupljeni sa 62 vrste a lišćari sa 65. Od ukupnog broja zabilježenih vrsta, oko 33 su autohtone a 94 alohtone vrste, što je posebna vrijednost Arboretuma, kao i činjenica da su prisutne pojedine egzotične vrste drveća koje do sada nijesu zabilježene u Crnoj Gori ili su konstatovane sa malim brojem primjeraka. 

Trebjesa – Predio izuzetnih odlika. Na inicijativu Službe zaštite životne sredine Opštine Nikšić (2000.g.) pokrenut je naučno istraživački rad na ovom prostoru i na osnovu terenskih istraživanja, prikupljenih podataka i dokumentacije od strane Republičkog zavoda za zaštitu prirode sačinjen je stručni nalaz o prirodnim i kulturnim vrijednostima brda Trebjesa. Zbog svojih prirodnih karakteristika, velikog naučnog značaja, estetske, pejzažne i kulturno-istorijske odnosno etnografske vrijednosti, Trebjesa je odlukom SO Nikšić od 27.12. 2000. godine (Sl. list RCG – opštinski propisi br. 1/01, 6/01) stavljena pod zaštitu k. Shodno članu 42. stav 2. Zakona o zaštiti pirode (Sl. List RCG, br. 36/77, 2/89) izvršen je upis u Centralni registar zaštićenih objekata prirode za Republiku Crnu Goru na osnovu Rješenja br. 01- 421 od 19. 04. 2001. godine. Takođe, zahvaljujući svojoj izuzetno bogatoj flori, Trebjesa se našla na listi potencijalnih IPA (važna biljna staništa) područja. Ovaj program će poslužiti kao model u primjeni direktiva EU koje uređuju zaštitu prirode.

Estavela Gornjepoljski vir je zaštićeno prirodno dobro - (Spomenik prirode "Gornjepoljski vir"). Ovaj specifični hidrografski lokalitet, je najpoznatija i najveća estavela u Crnoj Gori i Dinaridima, koja ima veliku naučnu, edukativnu i turističku vrijednost, uživa posebnu zaštitu. Gornjepoljski vir je oblika vrtače, prečnika 100 m, a u dnu se sužava u jamu. Najveća do sada izmjerena dubina iznosi 95m. Najniže zabilježeni nivo u viru je 34 m od vrha depresije. Odluku o proglašenju Gornjepoljskog vira za Spomenik prirode donijela je SO Nikšić, na sjednici održanoj 27.06.2014.g. (Sl.list CG - Opštinski propisi, br. 20/14 od 9.07.2014.g.).Ukupna površina zaštićenog Spomenika prirode "Gornjepoljski vir" iznosi 2,21 ha.

Osim postojećih tri zaštićena objekta prirode, na teritoriji opštine Nikšić predloženo je više područja/objekata za zaštitu, i to:

1.
Park prirode Orjen sa Bijelom gorom,

2.
Studenačke glavice,

3.
Zabran kralja Nikole i vrela Gračanice,

4.
Lukavica sa Velikim i Malim Žurimom,

5.
Lokva na Velikoj Osječenici kod Grahova (stanište malog mrmoljka – – Triturus vulgaris; Caudata; OrjeAmphibi 

6.
Šumska zajednica balkanske dioskoreje i bjelograbića (Dioscoreo – Carpinetum orientalis),

7.
Šumska zajednica bora munike (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum) na Štitovu, 

8.
Šumska zajednica bora munike (Pinetum heldreichii mediterraneo-montanum) na Prekornici,

9.
Šumska zajednica javorova i lipa (Aceri obtusati – Tilietum mixtum),

10.
Šumska zajednica medvjeđe lijeske i crnog graba (Corylo colurnae – stryetum carpinifoliae) 

11.
Gorostasno stablo Pančićevog prelaznog makljena (Acer intermedium) u Broćancu kod Nikšića

12.
Lokalitet; Bjeloševska bara (kod Gornjeg Morakova), 

13.
Intermitentni izvor (potajnica) Vidov potok u Gornjem Polju,

14.
Planina Golija,

15.
Planina Vojnik. 

Ekološki značajna područja- Značaj endemičnih, ali i generalno rijetkih i/ili ugroženih vrsta koje se nalaze na određenom području, istaknut je u međunarodnim akcijama i programima za prepoznavanje centara i/ili značajnih područja za diverzitet određenih grupa, a samim tim i za njihovu konzervaciju kao što su IPA, IBA, IMA, IFA itd. 

EMERALD područja se identifikuju na osnovu Konvencije o zaštiti staništa evropske divlje flore i faune (Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats)- Bernska Konvencija (1979.g.) i Rezolucije 4 - za tipove stanista i Rezolucije - 6. Ova Konvencija je sastavni dio prava EU, primjenjuje se u cijeloj Evropi i dijelom u Africi.

U zemljama EU EMERALD područja su tzv. Special Areas of Conservation Interest (SACI).

EMERALD  područja-područje od posebne važnosti za zaštitu prirode na području Opštine Nikšić: Orijen, Golija i Ledenice.
Na području opštine Nikšić prepoznata su sledeća NATURA 2000 staništa:
	NATURA 2000 STANIŠTA 
	LOKALITETI

	3150 PRIRODNE EUTROFNE VODE SA VEGETACIJOM SVEZA Magnopotamion i Hydrocharition 
	BUDOŠKE BARE

	*3180 POVREMENA KRAŠKA JEZERA (TURLOZI)
	BUDOŠKE BARE

	3240 PLANINSKE RIJEKE I VRBACI SIVE VRBE DUŽ NJIHOVIH OBALA 
	NK. ŽUPA, NUDO

	3260 VODENI TOKOVI OD NIZINA DO GORSKOG POJASA SA VEGETACIJOM VODENIH LJUTIĆA (Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion)
	BUDOŠKE BARE, GLIBAVAC, RIJEKA GRAČANICA, KANALI OKO JEZERA KRUPAC, LIVEROVIĆI, MOKRA NJIVA, RIJEKA MRKOŠNICA, RIJEKA ZETA, STUDENCA, VUKOV MOST

	4060 PLANINSKE I BOREALNE VRIŠTINE 
	KONJSKO

	*4070 KLEKOVINA BORA KRIVULJA (Pinus mugo) I DLAKAVE ALPSKE RUŽE (Rhododendron hirsutum)
	GOLIJA, VOJNIK



	6170 ALPIJSKI I SUBALPIJSKI TRAVNJACI NA KARBONATIMA
	GVOZD, LUKAVICA, ORJEN, ŠTITOVO, VOJNIK

	62A0 ISTOČNI SUBMEDITERANSKI SUVI TRAVNJACI (Scorzoneretalia villosae)
	BUDOŠKE BARE, GRAHOVO, KOČANSKO POLJE, OZRINIĆI, ŠTEDIMSKA GLAVICA, VILUSI

	6420 MEDITERANSKE VISOKE HIDROFILNE LIVADE (Molinio-Holoschoenion)
	KOČANSKO POLJE (okolina jezera Krupac)

	6430 HIDROFILNE VISOKE ZELENI OD NIZINA DO ALPIJSKOG POJASA 
	ZABRAN KRALJA NIKOLE

	6510 NIZIJSKE LIVADE KOŠANICE (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
	GRAHOVO, GREBICE, GORNJE POLJE, KLIČEVO, KOČANI, LUKOVO, OZRINIĆI

	6520 PLANINSKE LIVADE KOŠANICE 
	GVOZD, LUKAVICA

	6540 SUBMEDITERANSKI TRAVNJACI SVEZE Molinio-Hordeion secalini

	BUDOŠKE BARE, KOČANSKO POLJE (okolina jezera Krupac), MANITOVAC, MILOČANI, MOKRA NJIVA, RASTOVAC

	7230 ALKALNE TRESAVE 
	ZABRAN KRALJA NIKOLE

	8210 KREČNJAČKE STIJENE SA HAZMOFITSKOM VEGETACIJOM 
	LUKAVICA, ORJEN, VOJNIK

	*9180 ŠUME VELIKIH NAGIBA I KLISURA (TilioAcerion) 
	DOLOVI (kod Vilusa)

	*91E0 ALUVIJALNE ŠUME CRNE JOHE I GORSKOG JASENA (Alno-Padion, Salicion icanae, Salicion albae)


	BREZOVIK, BUDOŠKE BARE, GVOZD,MANITOVAC, MILOČANI, MOKRA NJIVA, NK. ŽUPA, RASTOVAC

	91K0 ILIRSKE BUKOVE ŠUME (Aremonio-Fagion)

	GRAHOVO, GREBICE, GVOZD, VOJNIK, ZABRAN KRALJA NIKOLE

	91M0 PANONSKO-BALKANSKE ŠUME CERA I KITNJAKA
	GRAHOVO, GRAHOVAC, GVOZD, OKOLINA JEZERA KRUPAC, VILUSI

	9410 ACIDOFILNE PLANINSKE ŠUME SMRČE (Vaccinio-Piceetea)
	GOLIJA, ŠTITOVO

	95A0 ŠUME MUNIKE I MOLIKE VISOKIH OROMEDITERANSKIH PLANINA 
	PREKORNICA, ŠTITOVO

	*9530 (SUB)MEDITERANSKE ŠUME ENDEMIČNIH CRNIH BOROVA
	GRAHOVO (kod Grahovskog jezera), GOLIJA, NJEGOŠ, ORJEN, VOJNIK


 16.4. Smjernice za zaštitu
Koncept zaštite prirode zasnovan je na primjeni modela održivog razvoja, koji je usklađen sa lokalnim uslovima i novim karakteristikama prostora. Razvoj mora biti kompatibilan sa ekološkim karakteristikama prostora i mora ih uvažavati, sa ciljem očuvanja kvaliteta prirode i životne stredine. 

Mjere zaštite prirode odnose se na očuvanje prirodnog ekosistema i definisane su na osnovu analize stanja prirodne sredine i uslova, zabrana i ograničenja iz Mišljenja Sektora za zaštitu prirode kojim je definisano da se ne mogu graditi objekti koji zbog svojih karakteristika mogu da dovedu do oštećenja zaštićenih područja i zona sa očuvanim prirodnim obilježjima i vrijednostima. U tom cilju su predviđene sve tehničke mjere da planirani objekti budu u okviru prihvatnog kapaciteta područja, te da se njihovom izgradnjom i funkcionisanjem ne ugroze zaštićena područja i očuvaju prirodno vrijedna područja.
Najveći broj privremenih objekata predviđen je u okviru zona I, II i III, koje obuhvataju katastarsku opštinu Nikšić, koja predstavlja najizgrađeniji dio opštine. Znatno manji broj objekata je predviđen u prigradskim naseljima, u zoni IV, koja obuhvata preostali dio Generalne urbanističke razrade Prostorno urbanističkog plana opštine Nikšić. U zoni V privremeni objekti su predviđeni na ograničenim lokacijama, uz mjere zaštite prirode. Izbor mikro lokacija privremenih objekata i njihov prostorni raspored izvan naselja, izvršen je vodeći računa o prirodnim obilježjima i vrijednostima podučja u kojem je trebalo izvršiti izbor mikrolokacija i prostornom integritetu postojećih zajednica naročito šuma, koje predstavljaju ekološki značajan tip staništa. Mikrolokacije novih (privremenih) građevinskih objekta van zona naselja su ograničene na uske zone pored postojećeih puteva, bez širenja u prirodno neizmijenjenu zonu. Da bi se prostor racionalno koristio, odnosno da bi za izgradnju bila angažovana minimalno moguća površina u odnosu na tražene sadržaje, gdje god je to bilo moguće, vršeno je grupisanje traženih sadržaja. U zoni VI privremeni objekti nisu predviđeni.
Smanjenje nepovoljnih uticaja na prirodnu sredinu sprovešće se uz primjenu tehničkih mjera koje se odnose na prilagođavanje tehnoloških procesa izgradnje i korišćenja zahtjevima zaštite prirode: izvođenja građevinskih projekata i postrojenja, instalisanje uređaja i opreme, a naročitoi one za prečišćavanje otpadnih voda, izvođenje drugih vrsta radova, kao i propisno održavanje i upravljanje izvedenim objektima i uređajima.

Na osnovu Zakonske regulative, Prostorno - planske dokumentacije, baze podataka o ekološkoj mreži, baze podataka o biodiverzitetu i ostalih relevantnih  dokumenata, propisane su smjernice  i uslovi  zaštite  prirode koji su kroz program primijenjeni na sledeći način:

Privremeni objekti su predviđeni kao montazno-demontažni, što obezbjeđuje mogućnost njihovog uklanjanja i vraćanje lokacija sa kojih je uklonjen privremeni objekat u stanje prije njegovog postavljanja;

Pozicije novih privremenih objekata su prostorno definisane, ucrtane na katastarskoj podlozi i prikazanim površinama koje zauzimaju;

Za postavljanje objekata privremenog karaktera nije predviđeno krčenje šume, čista sječa i sječa pojedinačnih stabala, kao ni narušavanje strukture travnih staništa koja se nalaze na listi Habitatne direktive;

U zonama posebne zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa,  što podrazumijeva i zaštićenu  okolinu  kulturnih   dobara,  nijesu predviđene  djelatnosti  i objekti koji  mogu narušiti  njihovu  posebnost;

Vizuelni  identitet   planiranih   objekata  mora da  odgovara  specifičnom  prostornom kontekstu;

Programom privremenih objekata grupisani su kompatibilni sadržaji i aktivnosti i razdvojene funkcije, zone i objekti koji međusobno nijesu kompatibilni;

Predviđena je opremljenost tehničkom infrastukturom u skladu sa najvišim standardima  i  važećom  regulativom;

Za otpadne vode iz privremenih objekata je predviđeno da se ispuštaju u izgrađeni javni sistem. 

Za otpadne vode iz objekata koje se ne ispuštaju u izgrađeni javni sistem za sakupljanje i tretman otpadnih voda, već se ispuštaju u prirodni recipijent, mora se obezbijediti tretman otpadnih voda na jedan od sljedeća dva privremena rješenja koja se primjenjuju kao izuzetak, za pojedinačne objekte, a ne pravilo za bilo koji vid izgradnje većeg broja objekata:

1. izgradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda koji imaju visok nivo efikasnosti koji garantuje da će kvalitet prečišćenih otpadnih voda biti u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik.
2. izgradnjom/ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda (od PVC i dr vodonepropusnih materijala) bez preliva kojim bi otpadne vode mogle da otiču u prirodnu sredinu, a iz koga bi se sakupljene otpadne vode praznile odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene i tehnički opremljene firme (Komunalna preduzeća i dr), na način da se isto garantuje prethodno zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda, za svaki pojedinačni građevinski /privremeni objekat. 
O pražnjenju vodonepropusnog suda do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda
Otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja ugostiteljskih objekata prije ispuštanja u javnu kanalizacionu mrežu ili bioprečišćivač moraju se tretiratai kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu za sakupljanje, odvoz i tretman sakupljenih masti, ulja i deterdženata iz separatora.
Tehnološke otpadne vode se prije ispuštanja u recipijent moraju na odgovarajući način prečišćavati. Tehničko rješenje za prečišćavanje odrediti prema predviđenim tehnološkim procesima. Ovakvi objekti su u obavezi pribavljanja vodnih akata (vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole)  kojim se propisuje način i stepen prečišćavanja, uslovi i granične vrijednosti ispuštanja otpadnih materija u odnosu na prijemnik, i obavezu monitoringa kvaliteta vode. Ovaj postupak obuhvata i atmosferske vode koje dolaze u u kontakt sa zagađujućim materijama. Sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom.

Na prostoru privremenog objekta gdje može doći do zagađivanja uljima, gorivom, itd. da bi se zaštitilo tlo, plato asfaltirati ili betonirati. Plato izvesti sa padom površine i izdignutim ivicama. Na taj nacin atmosferske vode i vode od pranja se kontrolisano usmjeravaju prema separatoru ulja i naftnih derivata, a nakon prolaska kroz separator otpadne vode odvoditi do taložnika. 

Prilikom prolaska otpadnih voda kroz separator ulja i naftnih derivata stvara se određena količina taloga. Učestalost vađenja i odvoženja taloga i ulja iz separatora ulja i naftnih derivata potrebno je odrediti tokom njegove eksploatacije. Uklanjanje taloga iz separatora organizovati preko ovlašćenog preduzeća u skladu sa propisanim režimom. 

Uzgajalište riba kao privremeni objekat negativno utiče na pripadajuće vodno tijelo, odnosno njegovo ekološko stanje zbog produkovanog otpada. Osnovni izvor otpada je upotreba proizvedene hrane čija upotreba je neophodna da bi se obezbjedila produkcija akvakulture u stvorenim uslovima. Neutrošena hrana sa visokim sadržajem organskog zagađenja, je prvi direktan izvor zagađenja voda. Ostalo zagađenje se stvara od uginulih riba kao i ribljih fekalija. U određenim situacijama u riblju hranu se dodaju farmaceutski dodaci radi zaštite zdrave populacije i sigurnog proizvoda, što takođe utiče na kvalitet voda putem uginulih jedinki ili fekalija.

˝Uzgajališta riba kao vodni objekti za korišćenje voda, u skladu sa Zakonom o vodama (˝Sl. list RCG˝, br. 27/07 i “Sl. list CG”, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18) su u obavezi pribavljanja vodne dozvole kojom se propisuje način, uslovi i obim korišćenja voda, maksimalni kapacitet uzgoja u odnosu na vodno tijelo (jezero ili rijeka), uslovi i granične vrijednosti ispuštanja otpadnih materija i obavezu monitoringa kvaliteta vode.˝

˝Sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom.
Za sve privremene objekte predviđena je obaveza da se obezbijede uslovi za upravljanje komunalnim otpadom u skladu sa Planom upravljanja otpadom i lokalnim normativnim aktima, a upravljanje ambalažnim, opasnim i ostalim vrstama otpada konkretnog tehnološkog postupka u skladu sa važećom zakonskom regulativom; 

Obavezne  su mjere tehničke i blološke zaštite od buke, u skladu sa uslovima za tihe zone i ostale akustične zone, a u postupku tehničkog pregleda mora se utvrditi  ispunjenost uslova i mjera zaštite  od buke odnosno zvučne zaštite;

U realizaciji privremenih objekata moraju se primjeniti odgovarajuća tehnička rešenja pri osvjetljavanju  javnih površina u skladu sa funkcijom lokacije i potrebama javnih površina. Izvore svjetlosti javne rasvjete na zelenim površinama usmjeriti ka tlu uz minimalno osvjetljenje, zabraniti koriscenje jakih svjetlosnih izvora (reklamni rotirajući reflektori, laseri i sl.) usmjerenih  ka nebu;

Radi zastite od požara, pored urbanističkih, potrebno je primjenjivati i građevinsko- tehničke mjere zaštite od požara u skladu sa propisima o izgradnji objekata, propisima i mjerama zaštite od požara. Neophodno je pribaviti saglasnost nadležnog organa na predviđene  mjere zaštite  od požara;

Stabilnost i funkcionalnost objekata treba u potpunosti da bude obezbijeđena i dokumentovana. Veličina objekta mora biti u skladu sa važećim propisima i normativima za djelatnosti koje će se obavljati  u objektu. Realizacijom savremenih koncepata novog pristupa usklađenih sa prirodnim, kulturnim i lokalnim specifičnostima, privremene objekte arhitektonski i oblikovno uklopiti u neposredno  okruženje;

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Uredbu o projektima za koje se vrši procjena uticaja zahvata na životnu sredinu („Sl. list RCG“, br. 20/07, „Sl. list CG“, br. 47/13, 53/14 i 037/18).

17. SMJERNICE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

7.3. POPIS ZAŠTIĆENIH KULTURNIH DOBARA 

Na području opštine Nikšić nalaze se evidentirana zaštićena kulturna dobara kao i objekti koji zaslužuju valorizaciju i primjerenu zaštitu, pa se objekti nepokretne kulturne baštine razvrstavaju na dvije osnovne kategorije:

a. Zaštićena nepokretna kulturna dobra

b. Dobra sa potencijalnim kulturnim vrijednostima

Zaštićena nepokretna kulturna dobra na teritoriji opštine Nikšić obuhvataju:

a. Arheološke lokalitete 

b. Sakralne objekte

c. Profane objekte
d. Fortifikacione objekte

e. Infrastrukturne objekte

f. Sepulkralne objekte
g. Arhitektonsko djelo, njegove ostatke i prepoznatljive djelove
h. Memorijalne objekte

Nepokretna kulturna dobra

	Red.

br.
	Naziv kulturnog dobra
	Vrsta
	Kategorija

	1.
	Crkva sv. Apostola Petra i Pavla
	Sakralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	2.
	Crkva sv. Arhanđela Mihaila; Stražica, Petrovići
	Sakralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	3.
	Crkva sv. Đorđa; Trebjesa
	Sakralna arhitektura
	Lokalni značaj

	4.
	Crkva sv. Jovana Krstitelja; Tupan
	Sakralna arhitektura
	Lokalni značaj

	5.
	Crkva sv. Jovana; Drijenak, Petrovići
	Sakralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	6.
	Crkva sv. Jovana; Klenje, Velimlje
	Sakralna arhitektura
	Lokalni značaj

	7.
	Crkva sv. Nikole; Drenovštica
	Sakralna arhitektura
	Lokalni značaj

	8.
	Crkva sv. Nikole; Grahovo
	Sakralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	9.
	Crkva sv. Spasa (Spasenska crkva); Grahovac
	Sakralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	10.
	Crkva sv. Spasa; Dragovoljići
	Sakralna arhitektura
	Lokalni značaj

	11.
	Crvena stijena; Petrovići
	Arheološko nalazište
	Nacionalni značaj

	12.
	Dvorski kompleks kralja Nikole
	Profana arhitektura
	Nacionalni značaj

	13.
	Džamija
	Sakralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	14.
	Gradski bedemi - ostaci Onogošta
	Fortifikaciona arhitektura
	Nacionalni značaj

	15.
	Groblje kod crkve sv. Petra i Pavla
	Sepulkralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	16.
	Kula Lekovića; Kočani
	Profana arhitektura
	Lokalni značaj

	17.
	Kula sa tvrđavom; Trubjela
	Arhitektonsko djelo, njegovi ostaci i prepoznatljivi djelovi
	Lokalni značaj

	18.
	Kula Voltica u Starom Selu, Župa
	Fortifikaciona arhitektura
	Lokalni značaj

	19.
	Ljetnjikovac knjaza Nikole 
	Profana arhitektura
	Nacionalni značaj

	20.
	Manastir Kosijerevo; Petrovići
	Sakralna arhitektura
	Lokalni značaj

	21.
	Manastir Župa
	Sakralna arhitektura
	Lokalni značaj

	22.
	Most na Moštanici
	Infrastrukturna arhitektura
	Nacionalni značaj

	23.
	Carev most
	Infrastrukturna arhitektura
	Nacionalni značaj

	24.
	Ostaci nekropole stećaka; Prigradina kod Velimlja
	Sepulkralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	25.
	Ostaci nekropole stećaka; Šipačno
	Sepulkralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	26.
	Ruševine kastela - Salthua; Vilusi, Riječani
	Arheološko nalazište
	Nacionalni značaj

	27.
	Saborna crkva sv. Vasilija Ostroškog
	Sakralna arhitektura
	Nacionalni značaj

	28.
	Stari rudnik; Župa
	Arheološko nalazište
	Lokalni značaj

	29.
	Tvrđava Klačina, stara turska tvrđava
	Fortifikaciona arhitektura
	Lokalni značaj

	30.
	Duga - istorijski klanac sa utvrđenjem (Crnogorski Termopili)
	Fortifikaciona arhitektura 
	Nacionalni značaj


Memorijalni spomen objekti sa statusom kulturno dobro

	Red.

br.
	Naziv kulturnog dobra
	Vrsta
	Kategorija

	1.
	Spomenik junacima Vučeldolske bitke; Vuči do
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	2.
	Spomenik Ljubu Čupiću, gradsko groblčje kod Petrove crkve
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	3.
	Spomen-ploča na mjestu gdje je Sava Kovačević topom potukao neprijatelja; Premještena u Spomen park ustanka i revolucije, Humci, Grahovo 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	4.
	Spomen-ploča poginulim na mostu, od bombardovanja; Grahovo 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	5.
	Spomen-ploča oslobodiocima Grahova na zgradi Zemljoradničke zadruge, Grahovo
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	6.
	Spomen-bista Savi Kovačeviću, Trg Save Kovačevića u Nikšiću
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	7.
	Spomen-bista Radoja Dakića, Trg Save Kovačevića u Nikšiću
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	8.
	Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma; Krstac, Golija 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	9.
	Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma; Velimlje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	10.
	Spomenik palim borcima NOP-a; Bogetići 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	11.
	Spomenik palim Pješivcima (spomen kosturnica); Bogetići 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	12.
	Spomenik poginulim od 1941‐1945. godine, sa tri spomen-ploče; Crni Kuk 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	13.
	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora, na zgradi škole u Broćancu
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	14.
	Spomen-ploča akciji Luja Daviča, na kući u Karađorđevoj ulici br. 26
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	15.
	Spomen-ploča dr Olgi Popović Dedijer, Hirurški paviljon Nikšićke bolnice
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	16.
	Spomen-ploča na Budoškoj Pećini u kojoj su izginuli pozadinci
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	17.
	Spomen-ploča na mjestu Savine pobjede iz 1941; Vilusi 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	18.
	Spomen-ploča na zgradi gdje je izašao prvi broj ‘Pobjede’, Trg Slobode br. 30
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	19.
	Spomen-ploča na zgradi zatvora u Nikšiću
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	20.
	Spomen-ploča palim borcima Banjsko-vučedolskog bataljona; Velimlje  
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	21.
	Spomen-ploča palim borcima; Dom SSRN, Rubež 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	22.
	Spomen-ploča palim Ozrinićima u NOB-u; Mjesni Dom Radoš Raičević, Ozrinići 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	23.
	Spomen-ploča poginulim učenicima i profesorima u Gimnaziji (Zavičajni muzej)
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	24.
	Spomen-ploča na školi đe je bila bolnica u toku NOB-a; Vranduk, Macavare, Velimlje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	25.
	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora; na zgradi MZ Macavare, Velimlje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	26.
	Spomenik sa spomen-pločom borbi i poginulim borcima Dalmatinske brigade; Zagorak, Bogmilovići 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	27.
	Spomen-ploča na kući B.Papića; Bratogošt 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	28.
	Spomen-ploča na zidanoj piramidi, borbi i pobjedi nad četnicima; Bršno 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	29.
	Spomen-ploča  palim borcima Dragovoljića; spomen dom Dragovoljići 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	30.
	Spomen-ploča partizanskoj bolnici, na školi; Dubočke 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	31.
	Spomen-ploča poginulim partizanima; Golija, Krstac 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	32.
	Spomen-ploča brojnim događajima iz NOB-a na školi; Golija, Štukina Glavica 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	33.
	Spomen-ploča na staroj školi; Gornje Polje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	34.
	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Gračanica 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	35.
	Spomen-ploča na kamenom, zidanom postamentu; Grkinja, Pješivci 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	36.
	Spomen-ploča na kući B.Đukanovića; Ivanje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	37.
	Spomen-ploča akciji partizanskih odreda, na stijeni; Javorov Do, Stubički kraj
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	38.
	Spomen-ploča akciji Banjsko‐Vučedolskih partizana, na postamentu, Željev Do
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	39.
	Spomen-ploča na stijeni; Kablena Glava, Bršno 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	40.
	Spomen-ploča na spomen česmi, palima za slobodu; Kruška, Klenak 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	41.
	Spomen-ploča formiranju Kočanskog partizanskog bataljona; na zgradi bivše željezničke stanice u Stubi, Kočane 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	42.
	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Čista Vlaka, Koprivice 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	43.
	Spomen-ploča na postamentu; Krnovska visoravan, Krnovo 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	44.
	Spomen-ploča na kući Đikanovića u Potrku na Krnovu
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	45.
	Spomen-ploča na stijeni; Krst, Pješivci
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	46.
	Spomen-ploča na školi; Lukovo 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	47.
	Spomen-ploča PK KPJ i GŠ NOB na kući N.Đukanovića; Miločani 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	48.
	Spomen-ploča partizanima Prekovođa, kod mosta na stijeni; Moštanica 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	49.
	Spomen-ploča na školi – radionici bombi; Orah 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	50.
	Spomen-ploča poginulim borcima maja 1943., na zidanom postamentu; Orah 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	51.
	Spomen-ploča osnivanju Grahovskog bataljona, na školi u Osječanici
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	52.
	Spomen-ploča prvim žrtvama; Pandurica, Pješivci 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	53.
	Spomen-piramida na bitku iz 1941; Petrovići, Velimlje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	54.
	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora; zgrada MZ Petrovići  
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	55.
	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Riđani 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	56.
	Spomen-ploča partizanskoj bolnici i štabu, na zgradi škole; Riječani 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	57.
	Spomen-ploča sjedištu pokrajinskog komiteta KPJ; Riśi (Risji) Do 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	58.
	Spomen-ploča partizanskim borbama, na stijeni; Smederevo, Srijede, Duga nikšićka 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	59.
	Spomen-ploča partizanskoj bolnici na objektu MZ u Presjeci u Dugi nikšićkoj; Srijede 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	60.
	Spomen-ploča sportistima palim u NOB-u; Stadion u Nikšiću 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	61.
	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora, na zgradi MZ; Straševina 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	62.
	Spomen-ploča na stijeni; Strekanica kod Grahova
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	63.
	Spomen-ploča na zgradi željezničke stanice, na obali jezera Krupac; Stuba 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	64.
	Spomen-ploča poginulim mještanima, na objektu MZ; Šipačno
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	65.
	Spomen-ploča partizanskoj bolnici u objektu škole; Šipačno
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	66.
	Spomen-ploča palim borcima u NOB-u na objektu bivše ZZ; Gornja Trepča 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	67.
	Spomen-ploča na OŠ N. Mrvaljević; Gornja  Trepča 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	68.
	Spomen-ploča formiranju bataljona Rudarsko – Trepačke Opštine; na zgradi bivše Željezničke stanice Trubjela 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	69.
	Spomen-ploča poginulim borcima Rudinsko – Trepačke opštine i žrtvama fašističkog terora na zgradi Doma kulture; Trubjela 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	70.
	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora; zgrada MZ Tupan 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	71.
	Spomen-ploča osnivanju NOO opštine Banjske u kući T.Đukanovića; Velimlje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	72.
	Spomen-ploča formiranju Banjsko-Vučedolskog bataljona; Velimlje 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	73.
	Spomen-ploča na kući – sjedištu KPJ Nikšić; Vidrovan 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	74.
	Spomen-ploča na kući, sjedištu Prvog NOO Sreza Nikšićkog; Vidrovan 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	75.
	Spomen-ploča na kući S. M. Kovačevića; Vilusi 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	76.
	Spomen-ploča vojnom i političkom savjetovanju, na školi; Vraćenovići
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	77.
	Spomen-ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora Vučedolske opštine, na zgradi MZ; Vraćenovići 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	78.
	Spomen-ploča formiranju prvog NOO opštine Vučedolske u staroj školi; Vraćenovići 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	79.
	Spomen-ploče na spomen česmi; Vrbica, Crkvice 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	80.
	Spomen-ploča na zidanom postamentu; Zakraja, Krnovo 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	81.
	Spomen-ploča; Žirovnica 
	Memorijalni spomen objekat
	 

	82.
	Spomen-ploča formiranju NOO opštine Župske i Župskog bataljona, na zgradi MZ u Župi (Miolje Polje); Župa 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	83.
	Spomen-ploča borbi i pobjedi Zetskog i Nikšićkog odreda - aprila 1942, na zgradi MZ u Župi (Miolje Polje); Župa
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	84.
	Spomen-ploča na spomeniku poginulim crnogorskim borcima u Grandićima u Bosni; Carine, Župa 
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	85.
	Zajednička grobnica serdara Šćepana Radojevića i Lazara Radojevića; pred Petrovom crkvom
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	86.
	Spomen-ploča na zgradi, ul. N. Cerovića 30
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj

	87.
	Pećina Jakova Dakovića; Grahovo
	Memorijalni spomen objekat
	Nacionalni značaj


Memorijalni objekti koji nisu pronađeni ili su izmješteni bez prezentacije:

	Red.

br.
	Naziv kulturnog dobra
	Red.

br.
	

	1.
	Spomen-ploča; Trebjesa 
	12.
	Spomen-ploča palim borcima; u Domu SSRN, Mrkošnica 

	2.
	Spomen-ploča palim borcima sela Granice; zgrada MZ Granice – sada u zgradi MZ Lukovo
	13.
	Spomen-ploča; Đapa

	3.
	Spomen-ploča palim borcima i žrvama fašisti čkog terora; Lukovo - sada u zgradi MZ Lukovo
	14.
	Spomen-ploča; Bogetići 

	4.
	Spomen-ploča palim borcima iz Bukovika; Planinarski dom na Bukoviku 
	15.
	Spomen-ploča u mjestu borbe od 1.V 1941; Javorak 

	5.
	Spomen-ploča u holu KUD; Zahumlje 
	16.
	Spomen-ploča; Gradac 

	6.
	Krst kameni Deda Vukovića
	17.
	Spomen-ploča; Orani Do 

	7.
	Spomenik Jovanu Kovačeviću; Grahovo 
	18.
	Spomen-ploča; Plana 

	8.
	Spomen-ploča na mjestu dogovora za borbu; Begova Korita, Grahovo 
	19.
	Spomen-ploča; Uzdomir 

	9.
	Spomen-ploča; Borak 
	20.
	Spomen-ploča u znak sjećanja na Luja Daviča

	10.
	Spomen-ploča Vidrovčanima palim u NOB-u; Vidrovan 
	21.
	Spomen-ploča posvećena sjedištu Glavnog odbora AFŽ

	11.
	Spomenik; Vidrovan 
	22.
	Spomen-ploča u znak sjećanja na događaj od 7 novembra 1941.


	Potencijalana kulturna dobra 

	1. Istorijsko jezgro Nikšića
	23. Ambijentalna cjelina (kula, spomenik i crkva

	2. Gradska kuća 
	sv.Nikole iz 1868), Trubjela

	3. Kuća Dobrilovića
	24. Kuća Kovačevića, Arboretum, Grahovo

	4. Kuća Mekića
	25.Crkva u Nudolu

	5. Dom revolucije
	26. Đurđevska crkva na Grahovu

	6. Motel Jastreb – današnji hotel Trebjesa
	27. Staro Grahovo

	7. Vukov most, Kapino polje
	28. Spomen kompleks na Grahovu

	8. Crkva sv.Nikole u Kočanima
	29. Graditeljsko naselje Ozrinića

	9. Hadži Ismailov most
	30. Vode i crkva sv.Dimitrije, Bršno

	10. Crkva sv.Nikole u Dragovoj Luci
	31. Pješivački stari put sa memorijalnim objektima,

	11. Crkva sv. Ćirila i Metodija iz 1986. – Samostan sestara franjevačkog reda
	Stubica i Stubički kraj

	12. 
	32. Selo Stubica i Kuća vojvode Ilije Nikčevića u Stubici

	13. Gordin most na Bistrici
	33. Ambijentalna cjelina Slapac u Tunjevu, Donji 

	14. Crkva sv.Stefana, Glibavac
	Pješivci

	15. Brezovački most
	34. Ostaci crkve, Miolje Polje

	16. Kuća vojvode Boža Petrovića – Bolnica Brezovik
	35. Bistijerna i crkva sv.Jovana, Lukovo

	17. Ostaci crkve u Kličevu
	36. Gornjepoljski vir

	17. Crkva sv. Jovana, Straševina
	37. Mlin Međedovića na Vidrovanu

	18. Crkva sv. Arhanđela Mihaila u Studencima
	38. Mlin Raičevića na Viru

	19. Škola i crkva, Riđani
	39. Crkva sv.Tri Jerarha, Orah 

	20. Nekropola stećaka, Moštanica
	40. Odžina kula

	21. Kočani – Krupac, Slano i Vrtac
	41. Kuća narodnog heroja Save Kovačevića

	22. Potopljena crkva i stećci, Slano jezero, Kuside
	


17.2. Smjernice za zaštitu

U postupku sprovođenja Programa privremenih objekata opštine Nikšić potrebno je obezbijediti zaštitu kulturnih dobara i njihove okoline, na način kojim se poštuje njihov integritet i status i dosljedno sprovodi mjere zaštite.

Programom su prikazana zaštićena kulturna dobra sa zonama zaštite u gradskom dijelu Nikšića, da bi se sagledala pozicija i procijenio eventualni uticaj predviđenih privremenih objekata. U preostalom dijelu opštine predviđeni privremeni objekti se nalaze na većoj udaljenosti od zaštićenih kulturnih dobara, tako da zaštićena kulturna dobara nijesu prikazana. 
Programom nijesu predviđene intervencije na kulturnim dobrima, kao ni intervencije kojima se direktno utiče na stanje kulturnih dobara.

Pri realizaciju privremenih objekata u okviru zaštićene okoline kulturnih dobara potrebno je obezbjediti očuvanje njihovog integriteta, kulturno-istorijskih i ambijentalnih vrijednosti, sprječavanjem aktivnosti kojima se može uticati na izgled, svojstvo, osobenost, značenje ili značaj kulturnog dobra.

Postupak realizacije Programa sprovoditi tako da se ne zadiru u zonu kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline i sprovoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. 

U postupku definisanja urbanističko tehničkih uslova za privremene objekte u kontaktu sa kulturnim dobrom potrebno je pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

U predloženoj zaštićenoj okolini kulturnih dobara onemogućiti gradnju kojom se narušava prostorni i vizuelni integritet cjeline. U predloženoj zaštićenoj okolini ne graditi objekte većih visina ili visoke gustine izgrađenosti, kao ni infrastrukturne objekte većih dimenzija;

U oblikovanju privremenih objekata poštovati naslijeđene vrijednosti prostora tako da objekti gabaritom, visinom, oblikom, nagibima krovnih ravni, primijenjenim materijalima i oblikovnim elementima čine skladnu cjelinu sa izgrađenim prostorom.

Privremene objekte koji spadaju u urbani mobilijar definisati na osnovu proučenih elemenata tradicionalne gradnje i primijenjenih materijala.

Prostor Opštine Nikšić je nedovoljno istražen i valorizovan tako da zahtijeva sistematski pristup arheološkim istraživanjima sa ciljem obezbjeđivanja podataka značajnih za sagledavanje istorijskih i kulturoloških tokova u razvoju grada. Imajući u vidu da nije izvršeno detaljno arheološko rekognosciranje prostora grada, kao i njegove kontakt zone i nema podataka o prostorno definisanim potencijalnim arheološkim lokalitetima, u skaldu sa aktuelnim saznanjinm o sporadičnim nalazima iz različitih istorijskih perioda, značajno je dosljedno sprovoditi odredbe Zakona o zaštiti kulturnih dobara koje se odnose na slučajne nalaze. S toga, ukoliko se prilikom iskopa terena za potrebe postavljanja i izgradnje objekata, naiđe na arheološke ili druge nalaze, koji mogu biti kulturno dobro, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti organ uprave nadležan za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se izvršila neophodna istraživanja i druge radnje i aktivnosti u skladu sa članom 87 i 88 Zakona o zaštiti kultunih dobara („Službeni list CG“, 49/10).
	E. TABELARNI PREGLED OBJEKATA PO ZONAMA 


ZONA I

	Br. Lok.
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	Katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	Dimenzije
	Opis privremenog objekta

	1
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Bina
	Maksimalno 100 m2
	Povremena lokacija, ograničena na jedan ili nekoliko dana

	2
	Otvorena površina

u funkciji privremenog objekta
	2256 KO Nikšić
	Pijaca
	P= 400 m2 


	Povremena lokacija, ograničena na najviše mjesec dana   

	3
	Otvorena površina

u funkciji privremenog objekta
	1560 KO Nikšić
	Pijaca
	P= 400 m2 


	Povremena lokacija, ograničena na najviše mjesec dana   

	4
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1560 KO Nikšić
	Dječje igralište
	P= 260 m2
	Za pokretani urbani mobilijar

	5
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1560 KO Nikšić
	Kiosk
	P= 9 m2
	

	6
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	7
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	8
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	9
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	10
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	11
	Pokretni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	12
	Pokretni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Oglasni pano
	0.50m x 1.20m
	

	14
	Pokretni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2m2
	

	15
	Pokretni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	16
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	10.90m x 5.50m
	Ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	17
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.80m x 4.70m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	18
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	10.10m x 5.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	19
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.80m x 4.70m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	20
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.50 m x 6.40m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	21
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.80m x 5.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	22
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.50 m x 4.70m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	23
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.80 m x 6.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	24
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.50 m x 4.60m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	25
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.80 m x 5.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	26
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	11.00m x 4.80m 
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	27
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.80 m x 5.60m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	28
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.50 m x 7.10m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	29a i 29b
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 i 2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.80 m x 25.10m + 

13.10m x 6.90m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. Za dio terase 29b poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	30
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.40m x 5.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	31
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.00 m x 2.60m + 

13.60m x 6.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	32
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.60m x 7.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	33
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	18.20m x 6.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	34a i 34b
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 i 4554 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	21.30m x 6.80m

+

7.50m x 4.60m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Za dio 34a poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	35
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	10.60m x 7.10m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	36
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.70m x 4.40m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	38
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.90m x 4.80m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	39
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	8.60m x 3.90m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	42
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1498 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	43
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1490 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	44
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2267 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	45
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2242 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	46
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2258 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	


	47
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	7.90m x 6.90m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	48
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa 
	7.20m x 8.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 



	49
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	15.10m x 7.10m 
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	50
	Pokretni  privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Pokretni ugostiteljski aparat
	Maksimalno 1 m²

	

	52
	Pokretni  privremeni objekat
	4554 KO Nikšić
	Dječije igralište
	Maksimalno 2 m2



	

	55
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Oglasni pano
	1.30m x 2.10m
	

	56
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata  - urbanog mobilijara
	2256 KO Nikšić
	Dječje igralište
	Maksimalno 6 m²
	Urbani mobilijar 

	57
	Pokretni ugostiteljski objekat
	4554 KO Nikšić
	Pokretni ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m²
	

	58
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata  - urbanog mobilijara
	2256 KO Nikšić
	Dječje igralište
	Maksimalno 6 m²
	Urbani mobilijar

	59
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata  - urbanog mobilijara
	2256 KO Nikšić
	Dječje igralište
	Maksimalno 6 m²
	Urbani mobilijar

	60
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta i montažno demontažnih objekata  - urbanog mobilijara
	4570 KO Nikšić
	Dječje igralište
	Maksimalno 6 m²
	Urbani mobilijar

	62.
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa 
	6.60m x 7.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 



	64.
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2256 i 4570  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa 
	8.10m x 4.20m + 
8.10m x 3.50m

	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 




ZONA II

	Br. Lok.
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	Katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	Dimenzije
	Opis privremenog objekta

	1
	Nepokretni privremeni objekat
	4007/1 KO Nikšić
	Bilbord
	5.00m x 10.00m
	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	2
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4007/1 KO Nikšić
	Oglasni pano
	1.30m x 2.10m
	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	3
	Nepokretni privremeni objekat
	4743 KO Nikšić
	Bilbord
	5.00m x 10.00m
	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	4
	Nepokretni iprivremeni objekat
	4273 KO Nikšić
	Bilbord
	3.00m x 4.00m
	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	7
	Nepokretni iprivremeni objekat
	4273 KO Nikšić
	Bilbord
	5.00m x 10.00m
	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	9
	Nepokretni iprivremeni objekat
	4273 KO Nikšić
	Bilbord
	5.00m x 10.00m
	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	10
	Nepokretni privremeni objekat
	4273 KO Nikšić
	Bilbord
	5.00m x 10.00m
	Zadržavanje postojećeg objekta uz uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	11
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3952 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge Cvjećara
	Maksimalno 9 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	12
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3952 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge Cvjećara
	Maksimalno 12 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3952 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge Cvjećara
	Maksimalno 12 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	14
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3952 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge Cvjećara
	Maksimalno 12 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	15
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2435 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	16
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	17
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	18
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	19
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	Priključenje na kanalizacionu mrežu. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	23
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Kiosk za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	24
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Kiosk za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	25
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2101 KO Nikšić
	Kiosk za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	Zadržavanje postojećeg objekta za trgovinu i usluge. 

	26
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2097 KO Nikšić
	Kiosk za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	Zadržavanje postojećeg objekta za trgovinu i usluge.

	27
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2097 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Priključak na kanalizacioni sistem.

	28
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2097 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	29
	Nepokretni privremeni objekat
	4559/1 KO Nikšić
	Bilbord
	5,00m x 10,00m
	Može biti manjih dimenzija.

	30
	Nepokretni privremeni objekat
	1563 KO Nikšić
	Bilbord
	5,00m x 10,00m
	Može biti manjih dimenzija.

	31
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1564 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 160 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	32
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	33
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	34
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	35
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	36
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	Nakon isteka  roka važenja Programa privremenih objekata tj.2029.godine ukloniti objekat kako bi se stvorili uslovi za optimalno korišćenje parking prostora,  i istakao vizuelni identitet objekta Opštine.



	37
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4007 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	38
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4007 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	39
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	40
	Nepokretni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Bilbord
	5,00m x 10,00m
	

	41
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	42
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1079/1 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

	43
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1097/2 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	44
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1097/2 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	45
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1097/2 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	46
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1097/2 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	47
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1097/2 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	48
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1097/2 KO Nikšić
	Kiosk za štampu
	Maksimalno 9 m2
	

	49
	Montažno demontažni privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	50
	Montažno demontažni privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić


	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	 Priključak na kanalizacioni sistem.

	52
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	 Priključak na kanalizacioni sistem.

	53
	Nepokretni privremeni objekat
	1564 KO Nikšić
	Bilbord
	3.00m x 4.00m
	

	55
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.80m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	56
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.20m x 2.90m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..

	57
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.60m x 3.40m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	58
	Montažno demontažni privremeni objeka
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	10.00m x 3.40m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	59
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.20m x 2.90m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	60
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3991 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	3.00m x 6.00m +

3.00m x 6.00m
	Otvorena ugostiteljska terasa. Uslovi Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	62
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2366 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	9.50m x 3.40m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	63
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2366 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.00m x 3.70m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	64
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2366 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.20m x 3.70m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	66
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2434 i 3955 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	18.50m x 4.20m

+

11.00m x 2.80m

+

3.00m x 2.80m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	68
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2454 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 140 m2
	

	69
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4569 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	20.70m x 3.20m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..

	70
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2457 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	8.50m x 4.30m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	71
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2218 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.50m x 2.40m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	72
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2218 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.20m x 2.60m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	74
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2422 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	7.90m x 3.70m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	75
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2422 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.40m x 3.10m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	80
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2422 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.40m x 3.00m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.kulturnih dobara.

	82
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2422 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.20m x 3.30m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	84
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2326 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	8.00m x 3.40m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	85
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2326 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00m x 2.80m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	87
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2347 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.00m x 3.30m +

4.30m x 3.50m

+

4.90m x 9.70m


	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	88
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2349/2 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	12.00m x 6.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	89
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2349/2 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	9.00m x 4.50m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	90
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.30m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	91
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.30m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	92
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.80m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	97
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.30m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	98
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.00m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	100
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1396 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.50m x 2.80m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	105
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1396 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.60m x 2.80m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	106
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1396 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.80m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	108
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1396 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	109
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1396 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.50m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	112
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	126
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2187 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	129
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2187 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00m x 2.50m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	132
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2143 i 2148 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.00m x 2.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

	133
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4558 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	11.00m x 3.00m
	Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

	135
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4558 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..

	136
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4557 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.50m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	137
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4557 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.00m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	138
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4557 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.30m x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	147
	Montažno demontažni privremeni objekat
	890 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.70m x 2.00m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1,5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	148
	Montažno demontažni privremeni objekat
	890 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	4.70m x 2.00m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1,5m. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	150
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1564 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	8.00m x 5.70m

+

8.80m x 4.50m
	Zadržavanje. Otvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1,5m. 

	151
	Nepokretni privremeni objekat
	1097/3 KO Nikšić
	Bilbord
	3.00m x 4.00m
	

	152
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2070 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	11.00m x 9.80m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	153
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2068/1, 2098/2 i 2067/8 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00m x 3.70m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat. 

	154
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2067/8 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	8.90m x 4.00m

+

3.90m x 4.00m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	155
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2061/3 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.50m x 8.10m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	156
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2104 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	20.00m x 16.60m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	158
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3977 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	159
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3966 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	160
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3967 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	161
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1056 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	162
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1560 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	163
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	164
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1054 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa

	18.00m x 6.50m
	Zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 3,5m.   Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	165
	Nepokretni privremeni objekat
	1062 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalnih dimenzija 5.00m x 10.00m
	

	167
	Nepokretni privremeni objekat
	1054 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	168
	Nepokretni iprivremeni objekat
	1563 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno 5.00m x 10.00m
	

	169
	Nepokretni iprivremeni objekat
	4559/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	170
	Nepokretni iprivremeni objekat
	4559/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	171
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1097/2 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	Udaljenost kioska od ulice definisana je kroz smjernice

	174
	Nepokretni privremeni objekat
	2457/1 KO Nikšić
	Informacioni punkt
	0.4m x 0.3m x 2.8m
	

	175
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Mobilijar sportskog karaktera
	Maksimalno 1 m2
	Privremeni objekat namjenjen za sport i rekreaciju

	176
	Nepokretni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Informacioni punkt
	0.4m x 0.3m x 2.8m
	

	177
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3991 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa

	14.20m x 8.70m
	Otvorena ugostiteljska terasa. Udaljenost od granica susjednih kat.parcela iznosi 2m, a može biti I manja uz saglasnost vlasnika susjednih kat.parcela.

	178
	Pokretni  privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Mobilijar sportskog karaktera
	Maksimalno        2 m²
	

	179
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno    200 m²
	Zatvorena i otvorena ugostiteljska terasa

	181
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2222  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa

	5.00m x 5.70m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	183
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2100/2 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno      30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	185
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1360/1 KO Nikšić
	Objekat za organizaciju događaja
	Maksimalno      50 m²
	

	187
	Pokretni  privremeni objekat
	2491  KO Nikšić
	Ugostiteljski aparat
	Maksimalno        1.5 m²
	

	188
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2097 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno      30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	191
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2061/2 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat

	Maksimalno    30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	192
	Nepokretni iprivremeni objekat
	4569/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 4.00m x 3.00m
	

	193


	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno      15 m²
	Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	194
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4575 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 6 m²
	

	195
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2366 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.20m x 3.70m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	196
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2326 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	8.30m x 3.40m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara..

	197
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2270 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 25 m²
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	198
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2149 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 6 m²
	

	199
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1559 KO Nikšić
	Oglasni pano
	1.30m x 2.10m
	

	200
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2089/2 i 2089/3 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	6.00 x 9.40m
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	201
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2462 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 6 m²
	

	202
	Nepokretni privremeni objekat
	1054 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 4.00m x 3.00m
	

	203
	Pokretni  privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Pokretni aparat – dječija klackalica
	Maksimalno        2 m²
	

	204
	Pokretni  privremeni objekat
	4570 KO Nikšić
	Pokretni aparat – dječija klackalica
	Maksimalno        2 m²
	

	205
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2144/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno      56 m²
	

	206
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2144/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno      40 m²
	

	207
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2187 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	5.00 x 3.00m
	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m.        

Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara. 



	208.
	Nepokretni privremeni objekat
	1096/1 KO Nikšić
	Bilbord
	4.00m x 3.00m
	

	209
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1054 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa

	12.60m x 6.50m
	Zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 3,5m.   Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	210
	Pokretni privremeni objekat
	4273 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	211
	Nepokretni privremeni objekat
	4273 KO Nikšić
	Bilbord/led kocka


	5.0m x 5.0m x 3.0m
	USLOVNO ĆE SE UCRTATI UZ MIŠLJENJE UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ ZBOG BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

	212
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2219 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	213
	Nepokretni privremeni objekat
	4559/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	214
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2422 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	DIMENZIJE

	Predviđena je ugostiteljska terasa otvorenog tipa.

Moguće je postavljanje suncobrana bež boje, bez postavljanja podloge  i bez zastakljivanja bočnih, prednje i zadnje strane terase. 

Poštovati predviđenu distancu od fasade 1.5m. Pribaviti uslove Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

	215
	Nepokretni privremeni objekat
	4559/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 4.00m x 3.00m
	

	216
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2083/4 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 16 m²
	

	217
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Kiosk 
	Maksimalno 9 m²
	

	218
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4557/1 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=3m x 5.30m
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.

	219
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2080 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 30 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.

	220
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1337/2  KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 16 m²
	

	221
	Pokretni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	222
	Pokretni privremeni objekat
	1055 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	


ZONA III

	Br. Lok.
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	Katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	Dimenzije
	Opis privremenog objekta

	2
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4205 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 54 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	3
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4007 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	4
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4007 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	5
	Nepokretni privremeni objekat
	4274/1 KO Nikšić
	Bilbord
	5.00m x 10.00m
	

	6
	Nepokretni privremeni objekat
	4274/1 KO Nikšić
	Bilbord
	5.00m x 10.00m
	

	7
	Nepokretni privremeni objekat
	4273 KO Nikšić
	Bilbord
	3.00m x 4.00m
	

	8
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	11
	Pokretni privremeni objekat
	3954/1 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	12
	Pokretni privremeni objekat
	3954/1 KO Nikšić
	Konzervator za sladoled ili ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	13
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4590, 4515/1 i 4520 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 48 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	14
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4590 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 48 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	15
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4569/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	16
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2644 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	17
	Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat
	2742/1 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 35 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	18
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2742/1 i 2740 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	19
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2740 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	20
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2740 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.. 

	21
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2740 i 4563/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 35 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	22
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2740  KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	 Priključak na kanalizacioni sistem. 

	23
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3885 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 15 m2
	 

	24
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3895 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	25
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3895 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	 Priključak na kanalizacioni sistem.

	26
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4569 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	31
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3506 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	32
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3219 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 6 m2
	

	33
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4696 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 9 m2
	

	34
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2746/2  KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	35
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2623 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	36
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2623 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	37
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2623 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	38
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2623 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	39
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	40
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	41
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 60 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	42
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	43
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1966 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	44
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2763 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	45
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2763 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	47
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1890/3 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	49
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1889/3 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	50
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1889/3 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 45 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	51
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2939 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	Zadržavanje ili zamjena

	52
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2939 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	53
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	447 KO Nikšić
	Mobilno klizalište
	Oko 150 m2
	Zadržavanje ili zamjena

	54
	Pokretni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Pokretni privremeni objekat
	Maksimalno 4 m2
	Za turizam i ugostiteljstvo

	55
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	56
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	Zadržavanje ili zamjena

	57
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1586 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta. Priključak na kanalizacioni sistem.
Lokacija se ukida zbog privođenja zemljišta namjeni.

	58
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1586 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta. Priključak na kanalizacioni sistem. 
Lokacija se ukida zbog privođenja zemljišta namjeni.

	59
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1586 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta. Priključak na kanalizacioni sistem. 
Lokacija se ukida zbog privođenja zemljišta namjeni.

	60
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1606 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	61
	Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat
	1602 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 35 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	62
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1602 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	63
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1604 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	64
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1604 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	65
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1604 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	66
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1606/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	67
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1606/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	68
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	69
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	70
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	71
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić


	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	72
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	73
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	74
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	75
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	76
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	Za trgovinu i usluge

	77
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	Za trgovinu i usluge

	78
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	79
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	80
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	81
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	82
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	83
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1072 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	84
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1072 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	85
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	86
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4553 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 17 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem. Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta

	87
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4553 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 17 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta

	88
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4553 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta

	89
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4553 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.Nije dozvoljeno natkrivanje i zatvaranje dijelova ispred objekta

	90
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4553 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	91
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4553 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	92
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	882 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	93
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	896/2 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 60 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	94
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4553 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	95
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	520/3 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	96
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	430/1 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	97
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	98
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	99
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 18 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	100
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 18 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	101
	Nepokretni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	102
	Nepokretni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	103
	Nepokretni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	104
	Nepokretni privremeni objekat
	1046 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 24 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	107
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	873 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	108
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	650/1 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	109
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	650/1 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 20 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	110
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	650/1 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 20 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	111
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	650/1 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 20 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	112
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	347 KO Nikšić 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 20 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	113
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	347 KO Nikšić 
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	114
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4830 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=26 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.

	115
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4830 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=21 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.

	116
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4830 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=21 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom. Distanca od fasade 1.5m.

	117
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4274 i 4248 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=105 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili konzolnom tendom.

	118
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4274 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=14 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.

	119
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4348 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=651 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima. Pribaviti uslove Uprave za zastitu kulturnih dobara.

	120
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4350 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=82 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima. Pribaviti uslove Uprave za zastitu kulturnih dobara.

	121
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4495/3 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=52 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.

	122
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4495/3 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=62 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili tendom.

	123
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=12 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili kozolnom tendom. 

	124
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=39 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili tendom.

	125
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=33 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili kozolnom tendom.

	126
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1017 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=71 m2
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	127
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1602  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=15 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.

	128
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1564 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=9 m2
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima ili kozolnom tendom

	129
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4553 i 4931 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=110 m2
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	130
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4553 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=15 m2
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	131
	Montažno demontažni privremeni objekat
	882 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=32 m2
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 3.5m.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	132
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1/2 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	P=51m2
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	133
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4743 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	134
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4274/12 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	135
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4349/1 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	Pribaviti uslove Uprave za zastitu kulturnih dobara.

	136
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	137
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1604 KO Nikšić
	Bankomat
	2.50m x 1.50m x 0.80m
	

	138
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	866 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 24 m2
	

	139
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	140
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	141
	Nepokretni privremeni 

objekat
	4274/3 KO Nikšić
	Bilbord
	3.00m x 6.00m
	

	142
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4274/4 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	143
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4274/4 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	146
	Nepokretni privremeni objekat
	4547/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	147
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4606 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 45 m2
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	148
	Nepokretni privremeni objekat
	4830 KO Nikšić
	Informacioni punkt
	0.4m x 0.3m x 2.8m
	

	149
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4007 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	150
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4569 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	151
	Montažno demontažni privremeni objekat
	896/2  KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	6.00m x 4.00m
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	152
	Nepokretni privremeni objekat
	4553 KO Nikšić
	Informacioni punkt
	1m², h 2.8
	

	153
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4553 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 16 m²
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	155
	Montažno demontažni privremeni objekat
	882 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	Udaljenost od kolovoza 5.50m i postavljanje objekta na betonskoj površini.

	156
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4606  KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	Udaljenost od kat.parcele br. 4555 KO Nikšić  3m.

	157
	Nepokretni privremeni objekat
	1606/1 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	P=70 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	158
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1018 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	8m x 7.6m x 3.5m
	Udaljenost od kat.parcele br. 4560/ 1 KO Nikšić 2m.

	159
	Nepokretni  privremeni objekat
	876/1 KO Nikšić
	Sportski objekat - otvoreni teren
	Maksimalno

5.000 m²
	Otpadne vode ukoliko nastaju priključiti na kanalizacionu mrežu 

	160
	Pokretni privremeni objekat
	2558/3  KO Nikšić
	Ugostiteljski aparat
	Maksimalno  2 m²
	

	162
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	897 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	163
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	344/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	164
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	392/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	165
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1/2 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 50 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	166
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4865 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno      12 m²
	

	167
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2994 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno      40 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	170
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1628 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	171
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4274  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 13 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa.

	172
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2017  KO Nikšić
	Kiosk 
	Maksimalno 6 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	173
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3045/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	174
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4274/17 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 160 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa

	176
	Nepokretni  privremeni objekat
	2014/1  KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	177
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1960 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	178
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	389/2  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 40 m²
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	179
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	879/1  KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	180
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	879/1  KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno    

30 m²
	

	181
	Pokretni privremeni objekat
	4495/1 KO Nikšić
	Pokretni ugostiteljksi aparat
	Maksimalno 1.5 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	182
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4670  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno    

20 m²
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	183
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	897 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno  30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	184
	Nepokretni privremeni objekat
	4563/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	185
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1019 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno    

40 m²
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa. Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat. Udaljenost od kat.parcele br. 4560/ 1 KO Nikšić 2m.

	186
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4274/18  KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno    120 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima, sa distancom od fasade 1.5m.  

	187
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1819 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 

12 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	190
	Pokretni  privremeni objekat
	3947/1 KO Nikšić
	Ugostiteljski aparat
	Maksimalno        1.5 m²
	

	191
	Pokretni  privremeni objekat
	3954 KO Nikšić
	Mobilijar sportskog karaktera
	Maksimalno        2.0 m²
	

	192
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4239/2 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	193
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4574 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	194
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4573  KO Nikšić
	Reklamni pano
	Maksimalne dimenzije 

2m x 6m
	

	195
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4553 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 20 m²
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	196
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4553 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 20 m²
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa sa distancom od fasade 1.5m.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	197
	Pokretni  privremeni objekat
	1606/1 KO Nikšić
	Ugostiteljski aparat
	Maksimalno        1.5 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	198
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4388 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 

150 m²
	Otpadne vode zbrinjavati priključenjem na  vodonepropusni sud, ili bioprečišćivač  sa stepenom prečišćavanja do nivoa kvaliteta >95%.

	200
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 

10 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima.

	201
	Montažno demontažni privremeni objekat
	112/2 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 

12 m²
	Zadržavanje ili zamjena

	202
	Nepokretni  privremeni objekat
	48/3 KO Nikšić   
	Privremeni objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu-Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 4 m2
	

	203
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4546/1 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.30m x 2.10m
	

	204
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4761/1 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 30 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima sa prolazom za pješake 1,60m. 

	207
	Montažno demontažni privremeni objekat
	876/1 KO Nikšić
	Zatvoreni sportski objekat
	Maksimalno 800m² (40m x 20m)
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	208
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2514/4 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	209
	Pokretni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Mobilijar sportskog karaktera
	Maksimalno 2.0 m²
	

	211
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3813/5 i 3814/3 KO Nikšić
	Hala ili Hangar
	Maksimalno 600 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem u skladu sa tehničkim uslovima nadležnog preduzeća, uz prethodan tretman tehnoloških otpadnih voda u skladu sa vodnom dozvolom. Sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom.

	212
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4155/6 KO Nikšić
	Hala ili Hangar
	Maksimalno 400 m²
	

	213
	Montažno demontažni privremeni objekat
	689 KO Nikšić
	Hala ili Hangar
	Maksimalno 800 m²
	

	214
	Montažno demontažni privremeni objekat
	378/2 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa otvorena
	Maksimalno 35 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa natkrivena suncobranima sa prolazom za pješake 1,60m.

	217
	Montažno demontažni privremeni objekat
	377/3 i 377/4 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 400 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	218
	Montažno demontažni privremeni objekat
	876/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno  30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	219
	Montažno demontažni privremeni objekat
	849 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno  50 m²
	Otvorena ili zatvorena ugostiteljska terasa.  Krovna površina zatvorene ugostiteljske terase ne može se fizički vezati za osnovni objekat.

	222
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3605  KO Nikšić
	Kiosk 
	Maksimalno 9 m²
	

	224
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2763 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno  6 m²
	Otvorena ugostiteljska terasa na popločanom dijelu uređenja i slobodnim prolazom za pješake od 3m.  

	225
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4323/2 KO Nikšić
	Reklamni pano
	1.20m x 1.50m
	

	226


	Montažno demontažni privremeni objekat
	4274/3 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	P= 40 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	227


	Montažno demontažni privremeni objekat
	2514/2 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno P=45 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	228
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4617 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno P=30 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	229
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4052 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa otvorenog ili zatvorenog tipa
	Maksimalno 36 m²
	Ugostiteljska terasa otvorenog tipa, natkrivena suncobranom, tendom ili  pergolom

	230


	Montažno demontažni privremeni objekat
	876/1 KO Nikšić
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno P=72 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	231
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1072 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno P=20 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	232
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2994 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	233
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno P=20 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	234
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	235
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Objekti za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom
	
	

	236
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1965/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno P=20 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem.

	237
	Nepokretni privremeni objekat
	739 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	238
	Nepokretni privremeni objekat
	223 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	239
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	4515/1 KO Nikšić
	Sportski objekat-otvoreni teren
	600 m
	Staza sa preprekama

	240
	Nepokretni privremeni objekat
	868 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	241
	Montažno demontažni privremeni objekat
	435/13 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	242
	Privremeno skladište otpada
	Dio 4586 KO Nikšić
	Privremneo skladište neopasnog građevinskog otpada
	7.000 m²
	Otpadne vode iz stražarske kućice zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 



	243
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	244
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4151 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	245
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4204 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	247
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 8.00 x 4.50m
	Otvorena ili zatvorena

	248
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2514/6 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 3.00 x 4.00m
	Otvorena ili zatvorena

	249
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1049 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 8.00 x 4.00m + 8.00 x 4.00m
	Otvorena ili zatvorena

	250
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4931 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 7.00 x 2.30m
	Otvorena ili zatvorena

	251
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 9.00 x 4.50m
	Otvorena ili zatvorena

	252
	Montažno demontažni privremeni objekat
	389/5 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 12.00 x 3.00m
	Otvorena ili zatvorena

	253
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	

	254
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1947 i 4563/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m2
	

	255
	Nepokretni privremeni objekat
	3954/4  KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno 3.0m x 8.0m
	

	256
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1921 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 13.0m x 4.0m 
	

	257
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25 m2
	

	258
	Nepokretni privremeni objekat
	4344/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno 3.0m x 4.0m
	

	259
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4344/1 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Dimenzije 16.0 x 3.60m + 10.0 x 3.60m 
	Otvorena ili zatvorena

	260
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3895 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	261
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1846/1 KO Nikšić
	Privremeni objekat namjenjen za sport i rekreaciju
	Maksimalno 200 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.
Potrebno dostaviti saglasnost vlasnika parcele.

	262
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	

	263
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2017 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	

	264
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2623 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	

	265
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4569/1 KO Nikšić
	Mobilijar sportskog karaktera
	Maksimalno 2 m2
	Privremeni objekat namjenjen za sport i rekreaciju

	266
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4487/1, 4486 i 4483 KO Nikšić
	Objekat za turizam i ugostiteljstvo
	Maksimalno površina objekta 104 m2 i ukupna površina sa terasom  290 m2
	

	267
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25  m2
	

	268
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4522 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 40  m2
	

	269
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4241/1 KO Nikšić
	Privremeni objekat namjenjen  za komunalne usluge i infrastrukturu
	Maksimalno 50  m2
	

	270
	Montažno demontažni privremeni objekat
	26/4 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	271
	Nepokretni privremeni objekat
	4346/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno 3.0m x 4.0m
	

	272
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4487/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	273
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4487/2 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	274
	Nepokretni privremeni objekat
	4206/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno 5.00m x 10.00m
	

	275
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2586/4 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	2.00m x 500.00m x 350.00m
	

	276
	Montažno demontažni privremeni objekat
	978 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	

	277
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1941/3 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 10 m2
	

	278
	Pokretni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	279
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4368/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	281
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4547/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	282
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2014/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	

	283
	Montažno demontažni privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	284
	Nepokretni privremeni objekat
	879/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno 30m x 4.0m
	

	285
	Nepokretni privremeni objekat
	4455/1 KO Nikšić
	Bilbord
	Maksimalno 30m x 4.0m
	

	286
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4569/1 KO Nikšić
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 12 m2
	

	287
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3503 KO Nikšić
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 100 m2
	

	288
	Nepokretni privremeni objekat
	4274/6 KO Nikšić
	Bilbord
	4.00m x 3.00m
	

	289
	Nepokretni privremeni objekat
	4273  KO Nikšić
	Bilbord
	4.00m x 3.00m
	

	290
	Nepokretni privremeni objekat
	4546/1 KO Nikšić
	Bilbord
	4.00m x 3.00m
	

	291
	Nepokretni privremeni objekat
	3816 KO Nikšić
	Bilbord
	4.00m x 3.00m
	

	292
	Nepokretni privremeni objekat
	3084/6 KO Nikšić
	Bilbord
	4.00m x 3.00m
	

	293
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4574  KO Nikšić
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	


ZONA IV  
	Br. Lok.
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	Katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	Dimenzije
	Opis privremenog objekta

	1
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1818 KO Glibavac
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 48 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 



	 3
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	782 KO Kličevo 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	4
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	831 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	5
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1307/1 KO Kličevo 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	6
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1865 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	7
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1866/1 KO Kličevo
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	8
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2242/2 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	9
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2031 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	10
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	381/2 KO Straševina
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	11
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	381/2 KO Straševina
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 36 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	12
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	379 KO Straševina
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	13


	Nepokretni privremeni objekat
	3384 KO Rastovac
	Bilbord
	Maksimalno 30m x 4.0m
	

	14
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1587 KO Rastovac
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	18
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1179 KO Kočani
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 48 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	23
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1179 KO Kočani
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 20 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	24
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	656 KO Mokra Njiva
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	25
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	656 KO Mokra Njiva
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	26
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	656 KO Mokra Njiva
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	27
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	656 KO Mokra Njiva
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	28
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1693 KO Mokra Njiva
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	29
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1693 KO Mokra Njiva
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 100 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	30
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1693 KO Mokra Njiva
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	31
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1693 KO Mokra Njiva
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	32
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1693 KO Mokra Njiva
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	33
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1402/2 KO Mokra Njiva
	Kiosk  
	Maksimalno 9 m2
	

	35
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	847 KO Ozrinići
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	36
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1451/1 KO Rubeža
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	37
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2026 KO Rubeža
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	38
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1302/1 KO Kličevo
	Bankomat
	2,50m x 1.50m x 0.80m
	

	40
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3134/1 KO Rubeža
	Kiosk
	Maksimalno   12 m2
	.

	41
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1451/1 KO Rubeža 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno    30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	42
	Montažno demontažni privremeni objekat
	367/2 KO Miločani
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	43
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1031/3  KO Vir
	Privremeni ugostiteljski objekat 
	Maksimalno 72 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	44
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2869 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno      15 m2
	

	45
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1217/1                   KO  Straševina
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 250 m2
	Po mišljenju  Uprave za saobraćaj  može se koristi postojeći saobraćajni priključak do početka rekonstrukcije proširenja magistralnog puta. Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	46
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	166/1 KO Straševina
	Privremeni objekat namjenjen za sport i rekreaciju
	Maksimalno 400 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	48
	Montažno demontažni privremeni objekat
	177 KO Kličevo
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno  50 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	49
	Nepokretni  privremeni objekat
	653 KO Mokra Njiva
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	50
	Pokretni privremeni objekat
	758 KO Kočani
	Pokretni privremeni objekat
	Maksimalno 4 m2
	Za turizam i ugostiteljstvo

	51
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1525/5 KO Miločani
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 170 m2
	Obavezno je planiranje privremenog parkirališta uz objekat. Ssaobraćajna povezanost se ostvaruje preko već postojećeg priključka. Potrebno je pribaviti saobraćajno – tehničke uslove.

Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	52
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1926/2 KO Rastovac
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	53
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	746 KO Mokra Njiva
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	54
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1190 KO Kličevo
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 40 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	55
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1693 KO Mokra Njiva
	Reklamni pano 
	Maksimalno 1 m2
	

	56
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1570/1 i 1693 KO Mokra Njiva
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno  12 m2
	.

	57
	Pokretni privremeni objekat
	2358 KO Vir
	Ugostiteljski aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	58
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1007/3 KO Vir
	Privremeni ugostiteljski objekat 
	Maksimalno 60 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	59
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1429 KO Kočani
	Kiosk 
	Maksimalno 9 m2
	

	60
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1376/2  KO Kočani
	Kiosk 
	Maksimalno 9 m2
	

	61
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1234/2  KO Kočani
	Kiosk 
	Maksimalno 9 m2
	

	62
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	614/1 KO Kličevo
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	64
	Montažno demontažni privremeni objekat
	853 KO Rubeža
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	65
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1783 KO Rubeža
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	

	66
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2390 KO Kličevo
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 13 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	67
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2390 KO Kličevo
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 6 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	68
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1369/1 KO Straševina
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m  x 10.00m
	

	69
	Montažno demontažni privremeni objekat
	880 KO Kličevo
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	71
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2805/2 KO Rubeža
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	72
	Montažno demontažni privremeni objekat
	616 KO Mokra Njiva
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 5.00m x 10.00m
	

	73
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1689  KO Mokra Njiva
	Dječije igralište
	Maskimalno 6.00m x 3.00m
	

	74
	Pokretni privremeni objekat
	1031/3 KO Vir
	Pokretni ugostiteljksi aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	75
	Pokretni privremeni objekat
	1123 KO Kočani
	Pokretni ugostiteljksi aparat
	Maksimalno 2 m2
	

	76
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1409/2 KO Straševina
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije 3.00m x 4.00m
	

	77
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1307/1 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 16 m2
	Objekat za trgovinu i usluge

	78
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1393/3 KO Kočani
	Reciklažno dvorište
	Maksimalna površina 2000 m2
	Plato asfaltirati ili betonirati sa padom površine i izdignutim ivicama, da bi se atmosferske vode i vode od pranja se kontrolisano usmjeravale i tretirale na separatoru ulja i masti.
Otpadne vode iz stražarske kućice zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	79
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1383/2 KO Miločani
	Ugostiteljska terasa
	Maksimalno 44 m2
	Otvorena ili zatvorena

	80
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1551/1 KO Mokra Njiva
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	81
	Montažno demontažni privremeni objekat
	495 i 494 KO Mokra Njiva
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	83
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	774 KO Kočani
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	

	84
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2185 KO Vir
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	85
	Plutajući i nepokretni privremeni objekat
	1646/2, 1649/2 i 1651 KO Vir
	Uzgajalište riba

1. Kavez na kp 1651 KO Vir

2. Bazen na kp 1646/2, 1649/2 KO Vir
	Maksimalno 1.350 m²
	Kroz vodne akte definisati uslove funkcionisanja u odnosu na kvalitet i količinu vode u vodotoku. Nakon izgradnje pribaviti vodnu dozvolu kojom se u konačnom sagledava način funkcionisanja, količina i kvalitet zahvaćene vode i kvalitet otpadne vode, biološki minimum nizvodno od zahvata, monitoring, kao i  rok važenja dozvole i naknada za korišćenja voda

	86
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1501/1 KO Mokra Njiva
	Kamp
	Površina lokacije 2.000 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	87
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1783/3 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2 
	

	88
	Nepokretni privremeni objekat
	2370 i 2360/2 KO Vir
	Bilbord
	2.00m x 3.00m
	

	89
	Montažno demontažni privremeni objekat
	381/2 KO Straševina
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 25 m²
	Uz saglasnost susjeda vlasnika privatne parcele. Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	90
	Nepokretni privremeni objekat
	1409/1 KO Straševina
	Bilbord
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	91
	Montažno demontažni privremeni objekat
	865/19 KO Kočani
	Kiosk
	Maksimalno 9 m2
	Objekat za trgovinu i usluge

	92
	Nepokretni privremeni objekat
	1409/1 KO Straševina
	Bilbord
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	93
	Montažno demontažni privremeni objekat
	817/2 KO Glibavac
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 10 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	94
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	757/9 KO Kočani


	Privremeni objekat namjenjen za turizam – Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 56 m²


	Na lokaciji se predviđa postavljanje 3 vikend  kućice.

Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	95
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	10/1 i 757/3 KO Kočani


	Privremeni objekat namjenjen za turizam – Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 56 m²
	Na lokaciji se predviđa postavljanje 4 vikend  kućice.

Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	96
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	550/2 i 551/2 KO Straševina


	Privremeni objekat namjenjen za turizam – Vikend kućica
	Maksimalna površina vikend kućice 80 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	97


	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1054/12, 1053/2 i 1060/6 KO Mokra Njiva
	Kamp
	Površina lokacije 2.467 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	98
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1054/11 i 1048 KO Mokra Njiva


	Privremeni objekat namjenjen za turizam – Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 56 m²
	Na lokaciji se predviđa postavljanje 3 vikend  kućice.

Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	99
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1191/3 KO Vir


	Privremeni objekat namjenjen za turizam – Vikend kućica
	Maksimalna površina vikend kućice 80 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	100
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	187/25 , 187/27 i 187/30 KO Straševina 
	Stanica za punjenje električnih vozila
	P=13 m²
	Tipski objekat postavljen na postojećoj podlozi.

	102
	Montažno demontažni privremeni objekat
	4301 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	Objekat postavljen na postojećoj podlozi.

	103
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1094 KO Ozrinići


	Objekat za trgovinu i usluge
	9 m²
	Objekat postavljen na postojećoj podlozi

	104
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1060/1 KO Ozrinići


	Objekat za trgovinu i usluge
	9 m²
	Objekat postavljen na postojećoj podlozi

	105
	Nepokretni  privremeni objekat
	1273 i 1274 KO Vir
	Sportski objekat - otvoreni teren
	Maksimalno

500 m²
	Sa minimalnim intervencijama na terenu, bez nastajanja otpadne vode

	106
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	2207/1, 2207/3, 2205/1 i 2205/4 KO Vir
	Kamp
	Površina lokacije 2.000 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	107
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1614/4 KO Mokra Njiva

	Štand
	Maksimalno 4 m2
	

	108
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1250 KO Kličevo


	Objekat za trgovinu i usluge
	12 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	109
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1148 KO Ozrinići


	Privremeni ugostiteljski objekat
	30 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	110
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1553 KO Rubeža
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	111
	Montažno demontažni ili nepokretni privremeni objekat
	2805/2 KO Rubeža
	Objekat za trgovinu i usluge
	60 m² (5m x 12m)
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. %.

	112
	Nepokretni privremeni objekat
	1389/40 KO Straševina
	Bilbord
	5.0m x 3.0m
	

	113
	Nepokretni  privremeni objekat
	150 KO Kočani
	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu -Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 10 m²
	

	114
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2525/1 KO Kličevo

	Privremeni objekat namjenjen za turizam – Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 50 m²
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.

	115
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	3352 KO Kličevo

	Montažni objekat za servisiranje ili pranje vozila
	Prema parametrima iz tekstualnog dijela

	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

	116
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1045/2 KO Kličevo
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije

 5m x 2m
	

	117
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1055/1 KO Kličevo
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije

 4m x 3m
	

	118
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3352 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	119
	Montažno demontažni privremeni objekat
	793 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	120
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2893/3 KO Kličevo
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m²
	

	121
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1752 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	122
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1365/5 KO Straševina
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 50 m²
	

	123
	Montažno demontažni privremeni objekat
	340 KO Straševina
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 15 m²
	

	124
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1403 KO Straševina
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	125
	Montažno demontažni privremeni objekat
	381/2 KO Straševina
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	126
	Montažno demontažni privremeni objekat
	79/6 KO Kočani
	Privremeno parkiralište
	Maksimalno 200 m²
	

	127
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	703/2 i 701 KO Kočani
	Kamp
	Površina lokacije    1.000 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	128
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	756/1 KO Kočani 
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 50 m²
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda. Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	129
	Montažno demontažni privremeni objekat
	756/1 KO Kočani
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 50 m²
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	130
	Montažno demontažni privremeni objekat
	2013 i 2014/2 KO Rubeža 
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	131
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3449/2 i 3449/1 KO Ozrinići
	Reciklažno dvorište
	Maksimalna površina 200 m²
	Plato asfaltirati ili betonirati sa padom površine i izdignutim ivicama, da bi se atmosferske vode i vode od pranja se kontrolisano usmjeravale i tretirale na separatoru ulja i masti.

Otpadne vode iz stražarske kućice zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	132
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1111 i 1112  KO Miločani 
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	133
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1361/1  KO Vir 
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	135
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	289/1 KO Brezovik
	Privremeni objekat namjenjen za turizam –Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 50 m2
	Na lokaciji se predviđa postavljanje  3 vikend  kućice.

Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

	136
	Nepokretni privremeni objekat
	2468 KO Rastovac
	Tri Vikend kućice
	Na lokaciji od 250 m², objekat maksimalne površine u osnovi 50 m²
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.

	137
	Montažno demontažni privremeni objekat
	782 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	138
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1224 KO Ozrinići 
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m²
	Uslovno ako upodobi izgled objekta.

	139
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1818 KO Glibavac
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	140
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1615/1 KO Mokra Njiva
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	141
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3834/1 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	142
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	79/7 KO Kočani


	Privremeni objekat namjenjen za turizam –Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 42 m²


	Na lokaciji se predviđa postavljanje 4  vikend  kućice.

Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	143
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1423 KO Rubeža
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	144
	Montažno demontažni privremeni objekat
	89 KO Kličevo
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	Potrebna saglasnost vlasnika parcele.

	145
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1393/3

KO Kočani
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	Potrebna saglasnost vlasnika parcele.

	146
	Nepokretni privremeni objekat
	1393/6   
KO Kočani
	Bilbord
	Maksimalno 5.00m x 10.00m
	Potrebna saglasnost vlasnika parcele.

	147
	Nepokretni  privremeni objekat
	1400/1 KO Kočani
	Sportski objekat - otvoreni teren
	Maksimalno

300 m²
	Sa minimalnim intervencijama na terenu, bez nastajanja otpadne vode.

Pribaviti mišljenje Agencije za civilno vazduhoplostvo. 

	148
	Nepokretni privremeni objekat
	3382/3 i 3382/2 KO Rastovac
	Tri Vikend kućice
	Na lokaciji od 250 m², objekat maksimalne površine u osnovi 50 m²
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.


ZONA V  
	Br. Lok.
	Vrsta prema načinu na koji je prišvršćen za tlo
	Katastarska parcela
	Vrsta prema namjeni
	Dimenzije
	Opis privremenog objekta

	1
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	128 KO Štedim
	Kiosk
	Maksimalno 15 m2
	Suvenirnica

	2
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1859 KO Bogetići
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda.

	3
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1859 KO Bogetići
	Štand
	Maksimalno 4 m2
	

	4
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1859 KO Bogetići
	Štand
	Maksimalno 4 m2
	

	5
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	9440 KO Vilusi
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 20 m2
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda



	6
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	407/1 KO Dučice
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 50 m2
	

	7
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2219 KO Grahovo
	Privremeni objekat namjenjen za turizam -Vidikovac
	Maksimalno 80 m2
	Bez nastajanja otpadne vode 

	8
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2219 KO Grahovo
	Privremeni objekat namjenjen za turizam - Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 30 m2
	Na lokaciji se predviđa postavljanje 10 vikend  kućica.
Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda

	9
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4578 KO Grahovo


	Privremeni objekat namjenjen za turizam – Vikend kućica
	Maksimalna površina jedne vikend kućice 30 m2

	Na lokaciji se predviđa postavljanje 10 vikend  kućica.
Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.

	10
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4578 KO Grahovo
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 100 m2

	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	12
	Nepokretni  privremeni objekat
	1019 KO Bogetići
	Privremeni objekat namjenjen za komunalne usluge i infrastrukturu -Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 4 m2
	

	16
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	5203  KO Vilusi
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	Potrebno je izvršiti zamjenu postojećeg kioska novim, usled dotrajalosti.

	18
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1181 KO Povija
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno  

80 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	19
	Pokretni privremeni objekat
	855/2 KO Povija
	Štand 
	Maksimalno  

4 m2
	

	20
	Pokretni privremeni objekat
	855/2 KO Povija
	Štand 
	Maksimalno  

4 m2
	

	21
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	979  KO Krstac 
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 30 m2
	Lokacija je pregledna i u zavisnosti od vrste i tipa objekta koji se planira postaviti biće propisani saobraćajno- tehnički uslovi koji moraju biti ispoštovani. Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.


	22
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	979  KO Krstac 
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 30 m2
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	23
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	979 KO Krstac
	Promotivni natpis, skluptura i paviljon-land mark  
	2.0m x 0.5m
	

	24
	Plutajući  privremeni objekat
	253 i 258/2 KO Milojevići
	Eksploatacija prirodnih sirovina Uzgajaliste riba
	Maksimalno      180 m2
	Uzgajališta riba, u skladu sa Zakonom o vodama (˝Sl. list RCG˝, br. 27/07 i “Sl. list CG”, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18) su u obavezi pribavljanja vodne dozvole kojom se propisuje način, uslovi i obim korišćenja voda, maksimalni kapacitet uzgoja u odnosu na vodno tijelo (jezero ili rijeka), uslovi i granične vrijednosti ispuštanja otpadnih materija i obavezu monitoringa kvaliteta vode

	25
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	10 KO Štedim
	Kiosk
	Maksimalno 12 m2
	

	26
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1931 KO Bogetići
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije

 5m x 10m
	

	27
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1931 KO Bogetići
	Bilbord
	Maksimalne dimenzije

 5m x 10m
	

	28
	Otvorena površina 
	97, 100, 101, 102, 104, 107 i 108 KO Stubički kraj.
	Privremeno odlagalište otpada
	Maksimalna površina 5.000 m2
	Sanacija otvorenog odlagališta u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom, Pravilnika o bližim karakteristikama lokacije, uslovima izgradnje, sanitarno-tehničkim uslovima, načinu rada i zatvaranja deponija, uz zbrinjavanje procjednih voda u skladu sa odredbama Zakona o vodama. Sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom.

Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19).

	29
	Pokretni privremeni objekat
	247 KO Muževice
	Štand 
	Maksimalno  

6 m2
	

	30
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	1525/9 i 2126/2 KO Miločani
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 130 m2
	Obavezno je planiranje privremenog parkirališta  i priključka prema saobraćajno – tehničkim uslovima.

Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	31
	Nepokretni  privremeni objekat
	23 KO Grahovac
	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu -Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 4 m²
	

	32
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	954 KO Praga
	Kamp
	Površina lokacije 8.000 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	33
	Nepokretni  privremeni objekat
	3201 KO Grahovac i 3196 KO Grahovo
	Zip line
	Trasa zip line oko 1.300 m, površina lokacije početne i završne stanice po 25 m²
	Početna tačka na 3201 KO Grahovac a završna na 3196 KO Grahovo

	34


	Montažno demontažni privremeni objekat
	3201 KO Grahovac
	Objekti za iznajmljivanje sportsko rekreativne opreme
	Maksimalno 30 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

	35
	Montažno demontažni privremeni objekat
	9432 KO Vilusi 
	Bilbord 
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	36
	Nepokretni  privremeni objekat
	2128/1 KO Liverovići   
	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu -Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 4 m2
	

	37
	Montažno demontažni privremeni objekat
	375  KO Stubički kraj
	Reklamni pano
	Maksimalne dimenzije 2m x 6m
	

	38
	Nepokretni privremeni objekat
	3547 KO Konjsko
	Privremeni objekat namjenjen za turizam - Vikend kućica
	Na lokaciji od 250 m², objekat maksimalne površine u osnovi 50 m²
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.

	39
	Nepokretni privremeni objekat
	3547 KO Konjsko
	Privremeni objekat namjenjenn za turizam - Vikend kućica
	Na lokaciji od 250 m², objekat maksimalne površine u osnovi 50 m²
	

	40
	Nepokretni privremeni objekat
	 978/9 KO Krstac
	Privremeni ugostiteljski objekat
	Maksimalno 150 m²
	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	41
	Nepokretni  privremeni objekat
	261 KO Bjeloševina II
	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu -Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 10 m²
	

	42
	Nepokretni  privremeni objekat
	8157 KO Vilusi
	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu -Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 10 m²
	

	43
	Nepokretni  privremeni objekat
	1539 KO Bogetići
	Privremeni objekat namijenjen za komunalne usluge i infrastrukturu -Fiksna radiokomunikaciona stanica
	Maksimalno 10 m²
	

	44
	Plutajući privremeni objekat
	253 KO Milojevići
	Uzgajalište riba - kavez
	Maksimalno 450 m2
	Uzgajališta riba, u skladu sa Zakonom o vodama (˝Sl. list RCG˝, br. 27/07 i “Sl. list CG”, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18) su u obavezi pribavljanja vodne dozvole kojom se propisuje način, uslovi i obim korišćenja voda, maksimalni kapacitet uzgoja u odnosu na vodno tijelo (jezero ili rijeka), uslovi i granične vrijednosti ispuštanja otpadnih materija i obavezu monitoringa kvaliteta vode

	45
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1931 KO Bogetići
	Bilbord 
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	46
	Montažno demontažni privremeni objekat
	1931 KO Bogetići
	Bilbord 
	Maksimalno (šxh) 5.0m x 10.0m
	

	47
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	979 KO Krstac
	Kiosk
	Maksimalno 9 m²
	

	48
	Montažno demontažni privremeni objekat
	3129 KO Rubeža
	Privremeni objekti namijenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i proizvodnju
	
	Montažno demontažni privremeni objekat

	49
	Nepokretni privremeni objekat
	767 KO Morakovo
	Privremeni objekat namjenjen za turizam - Vikend kućica
	33 m² + 30 m²
	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode („Sl. list CG“, br. 54/18 i 18/19) Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.

	53
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	659 KO Drenošnica
	Kamp
	Površina lokacije 2.000 m²

	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	54
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	2114 KO Dragovoljici I
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	55
	Otvorena površina u funkciji privremenog objekta
	1233 KO Morakovo
	Kamp
	Površina lokacije 2.000 m²


	Otpadne vode  zbrinjavati ugradnjom prihvatnog vodonepropusnog suda bez preliva, iz koga se sakupljene otpadne vode prazne odgovarajućom dinamikom od strane ovlašćene firme što se garantuje do prijave radova zaključenim ugovorom o dugoročnom vršenju usluge crpljenja, odvoza i tretmana otpadnih voda. 

Prethodni tretman  otpadne vode opterećene uljima i deterdžentima iz kuhinja kroz separator masti, ulja i deterdženata uz obavezu njihovog sakupljanja, odvoza i tretmana.

	56
	Montažno demontažni privremeni objekat
	406 KO Kuta I
	Objekat za trgovinu i usluge
	Maksimalno 40 m²
	

	57
	Montažno demontažni  privremeni objekat
	4677 KO Grahovo
	Kiosk
	Maksimalno 12 m²
	

	58
	Nepokretni privremeni objekat
	362/12, 363, 364, 367, 360/2, 361/2, 362/2, 359, 358, 357, 1642, 1641, 262 i 960 KO Zagrad I
	Privremeni objekti namijenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i

proizvodnju
	Maksimalno 15.000 m²

	MOGU BITI UCRTANI  USLOVNO UZ  UGOVOR O KONCESIJI ZA OVU GODINU OD STRANE MINISTARSTVA RUDARSTVA

	59
	Nepokretni privremeni objekat
	924/1 KO Grahovo
	Privremeni objekti namijenjeni za eksploataciju prirodnih sirovina, skladištenje i

proizvodnju
	Maksimalno 15.000 m²

	MOGU BITI UCRTANI  USLOVNO UZ  UGOVOR O KONCESIJI ZA OVU GODINU OD STRANE MINISTARSTVA RUDARSTVA

	60
	Nepokretni privremeni objekat
	3554 KO Konjsko
	Privremeni objekat namjenjen za turizam - Vikend kućica
	dvije na lokaciji od 1.500 m², objekat maksimalne površine u osnovi 50 m²


	Otpadne voda tretirati ugradnjom bioprečišćivača u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Sl. list CG“, br. 27/07),  Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i sadržaju izvještaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda („Sl. list CG“, br. 56/19). Efikasnost prečišćavanja otpadnih voda na nivou parametara kvaliteta (efluenta)iz uređaja za biološko prečišćavanje otpadnih voda mora biti u skladu sa kvalitetom koji propisuje navedeni pravilnik. Do prijave radova postavljanja privremenog objekta potrebno je sklopiti ugovor sa nadležnim privrednim društvom za pražnjenje uređaja za prečišćavanje i prihvat otpadnih voda.

	61
	Montažno demontažni privremeni objekat
	978 KO Zagrda II
	Hala ili Hangar
	Maksimalno 1.000 m²
	Priključak na kanalizacioni sistem uz prethodni tretman  tehnoloških otpadnih voda, ukoliko nastaju, prema nalazu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
Priključak na kanalizacioni sistem u skladu sa tehničkim uslovima nadležnog preduzeća, uz prethodan tretman tehnoloških otpadnih voda u skladu sa vodnom dozvolom. Sprovesti postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa u skladu sa Zakonom

	62
	Montažno demontažni privremeni objekat
	521/1 KO Kuside 
	Objekat za trgovinu i usluge Info kućica
	Maksimalno 36 m²
	Potrebno pribaviti saglast vlasnika parcele
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